# Tehnični podatki

Sesalnik za mokro/suho sesanje |  | GAS 400 A | GAS 400 A
--- | --- | --- | ---
Kataloška številka ‎3 601 JM0 ...‎‎‎‎ |  | ‎... 020/... 0F0‎ ‎... 080/... 0E0/... 0N0‎ ‎... 0K0‎ ‎... 0L0/... 070‎ ‎... 0H0‎ ‎... 030‎ | ‎... 0D0/... 0G0‎ ‎... 0C0‎ ‎... 060‎
Nazivna moč | W | 1200 | 1200
Frekvenca | Hz | 50–60 | 60
Bruto prostornina posode | l | 40 | 40
Neto prostornina posode | l | 28 | 26
Neto prostornina posode za vodo | l | 20 | 18
PodtlakA) |
Sesalnik | hPa | 200 | 180
Turbina | hPa | 230 | 200
PretokA) |
Sesalnik | l/s m3/h | 28 100,8 | 26 93,6
Turbina | l/s m3/h | 71,5 257 | 70 252
Razred prahu |  | L | L
TežaB) | kg | 14,0 | 14,5
Razred zaščite |  | /I | /I
Vrsta zaščite |  | IPX4 | IPX4

A)

  izmerjeno z gibko sesalno cevjo s premerom 28 mm in dolžino 4 m

B)

  Teža brez omrežnega kabla in vtiča

Navedbe veljajo za navedene nazivne napetosti. Pri drugih napetostih in posebnih regijskih različicah orodja se ti podatki lahko razlikujejo.

Vrednosti se lahko razlikujejo glede na izdelek in so odvisne od pogojev uporabe in okoljskih pogojev. Več informacij je na voljo na spletni strani www.bosch-professional.com/wac.

## Vtičnica na sesalniku

Dovoljena priključna moč priključenega električnega orodja
‎3 601 JM0 …‎‎‎ | Nazivna napetost | Največja moč | Najmanjša moč
--- | --- | --- | ---
‎... 020/... 0F0‎ | 230 V | 2100 W | 100 W
‎... 080/... 0E0/... 0N0‎ | 220 V | 2100 W | 100 W
‎... 0K0‎ | 220−230 V | 2100 W | 100 W
‎... 0L0/... 070‎ | 220−240 V | 1660 W | 100 W
‎... 0H0‎ | 220 V | 1000 W | 100 W
‎... 030‎ | 230 V | 1100 W | 100 W
‎... 0D0/... 0G0‎ | 127 V | 705 W | 100 W
‎... 0C0‎ | 115 V | 525 W | 100 W
‎... 060‎ | 110 V | 560 W | 100 W

Podatki o dovoljeni priključni moči priključenega električnega orodja.
Pri drugih modelih, ki so različni glede na državo, se lahko te vrednosti razlikujejo. Upoštevajte navedbe na vtičnici sesalnika.