# Mokro usisavanje

- Usisavačem ne usisavajte zapaljive ili eksplozivne tekućine, npr. benzin, ulje, alkohol, otapalo. Ne usisavajte vruće, goruće ili eksplozivne prašine. Ne radite s usisavačem u prostorijama u kojima postoji opasnost od eksplozije. Prašine, pare ili tekućine mogle bi se zapaliti ili eksplodirati.

- Usisavač ne smijete koristiti kao pumpu za vodu. Usisavač je namijenjen za usisavanje zraka i mješavine vode.

Napomena: Zahtjevi za stupanj propuštanja (klasa prašine L) dokazani su samo za suho usisavanje.

##

Ispraznite spremnik (1) i izvadite plastičnu vrećicu (32) ili filtarsku vrećicu od flisa (40).

Provjerite je li senzor stanja napunjenosti (45) onečišćen. Samo čist senzor stanja napunjenosti dopušta automatsko isključivanje usisavača pri dosezanju stanja napunjenosti spremnika vidi Čišćenje senzora stanja napunjenosti (vidjeti slike Q−R).

- Tijekom mokrog usisavanja mora biti deaktivirano automatsko čišćenje filtra.

Pritisnite tipku za automatsko čišćenje filtra (8) kako biste aktivirali ručno čišćenje filtra vidi Ručno čišćenje filtra. Time se deaktivira automatsko čišćenje filtra i LED indikator A (5) se gasi.

##

UPOZORENJE

Odmah isključite usisavač kada izlazi pjena ili voda i ispraznite spremnik. U suprotnom bi se usisavač mogao oštetiti.

Za uključivanje usisavača okrenite glavnu sklopku (2) u položaj 1.

Usisavač je opremljen senzorima stanja napunjenosti (45). Kada je dosegnuta maksimalna visina punjenja, usisavač se isključuje automatski i oba LED indikatora A (5) i M (6) istovremeno trepere jednom u sekundi. Zaštita od ponovnog pokretanja je aktivirana i može se deaktivirati jednim uključivanjem/isključivanjem usisavača.

Napomena: Redovito provjerite stanje napunjenosti i na vrijeme ispraznite spremnik.

Za isključivanje usisavača okrenite glavnu sklopku (2) u položaj 0.

Uhvatite spremnik (1) za stražnji rukohvat (21) i okrenite ga prema naprijed kako biste ispraznili tekućinu.

##

Nakon svakog mokrog usisavanja očistite senzor stanja napunjenosti (45) vidi Čišćenje senzora stanja napunjenosti (vidjeti slike Q−R).

Nakon mokrog usisavanja radi sprječavanja nastajanja plijesni:

- Izvadite plosnati naborani filtar (34) i ostavite ga da se dobro osuši.
- Skinite gornji dio usisavača (12), otvorite poklopac filtra (43) i ostavite ih da se dobro osuše.