# Műszaki adatok

Nedves/száraz porszívó |  | GAS 400 A | GAS 400 A
--- | --- | --- | ---
Cikkszám ‎3 601 JM0 ...‎‎‎‎ |  | ‎... 020/... 0F0‎ ‎... 080/... 0E0/... 0N0‎ ‎... 0K0‎ ‎... 0L0/... 070‎ ‎... 0H0‎ ‎... 030‎ | ‎... 0D0/... 0G0‎ ‎... 0C0‎ ‎... 060‎
Névleges felvett teljesítmény | W | 1200 | 1200
Frekvencia | Hz | 50–60 | 60
Tartálytérfogat (bruttó) | l | 40 | 40
Nettó térfogat (száraz) | l | 28 | 26
Nettó térfogat (folyadék) | l | 20 | 18
VákuumA) |
Porszívó | hPa | 200 | 180
Turbina | hPa | 230 | 200
LevegőáramlásA) |
Porszívó | l/s m3/h | 28 100,8 | 26 93,6
Turbina | l/s m3/h | 71,5 257 | 70 252
Porosztály |  | L | L
SúlyB) | kg | 14,0 | 14,5
Érintésvédelmi osztály |  | /I | /I
Védelmi osztály |  | IPX4 | IPX4

A)

  egy Ø 28 mm átmérőjű és 4 m hosszúságú elszívó tömlővel mérve

B)

  Súly hálózati csatlakozókábel és hálózati csatlakozódugó nélkül

Az adatok a megadott névleges feszültségekre vonatkoznak. Ettől eltérő feszültségek és külön egyes országok számára készült kivitelek esetén ezek az adatok változhatnak.

Az értékek termékenként változhatnak és függnek az alkalmazási, valamint környezeti feltételektől is. További információk a www.bosch-professional.com/wac címen találhatók.

## A porszívón levő csatlakozóaljzat

Csatlakoztatott elektromos kéziszerszám megengedett csatlakozási teljesítménye
‎3 601 JM0 …‎‎‎ | Névleges feszültség | Maximális teljesítmény | Minimális teljesítmény
--- | --- | --- | ---
‎... 020/... 0F0‎ | 230 V | 2100 W | 100 W
‎... 080/... 0E0/... 0N0‎ | 220 V | 2100 W | 100 W
‎... 0K0‎ | 220−230 V | 2100 W | 100 W
‎... 0L0/... 070‎ | 220−240 V | 1660 W | 100 W
‎... 0H0‎ | 220 V | 1000 W | 100 W
‎... 030‎ | 230 V | 1100 W | 100 W
‎... 0D0/... 0G0‎ | 127 V | 705 W | 100 W
‎... 0C0‎ | 115 V | 525 W | 100 W
‎... 060‎ | 110 V | 560 W | 100 W

A berendezéshez csatlakoztatott elektromos kéziszerszám megengedett csatlakoztatási teljesítménye.
Más országspecifikus modelleknél ezek az értékek eltérőek lehetnek. Kérjük vegye figyelembe a porszívó dugaszolóaljzatát megadott adatokat.