# Fusni/hiqni qesen e filtrit prej pëlhure (pastrim i thatë) (shih figurën G−H)

Për pastrimin e thatë të materialeve në përputhje me klasën L të pluhurit, mund të përdorni një qese filtri prej pëlhure (40) (aksesor).

Nëse po pastrohen substancat pa ose me një kufi ekspozimi ≥ 1 mg/m3 (që korrespondon me klasën e pluhurit L), ato mund të fshihen direkt në enë.

Shënim: Kur përdorni qesen e filtrit prej pëlhure, fikni pastrimin automatik të filtrit shih Pastrimi automatik/manual i filtrit (shih figurën M).

PARALAJMËRIM

Thithësi përmban pluhur të dëmshëm për shëndetin. Proceset e boshatisjes dhe mirëmbajtjes, duke përfshirë edhe hedhjen e enës për grumbullimin e pluhurit, duhet të kryhen vetëm nga specialistët. Nevojiten pajisjet përkatëse mbrojtëse. Mos e përdorni thithësin pa sistemin e filtrave të plotë dhe të vendosur me kujdes. Përndryshe ju rrezikoni shëndetin tuaj.

Hapni bravat (15) dhe hiqni pjesën e sipërme të fshesës me korrent (12).

Për ta futur, vendoseni qesen e filtrit prej pëlhure (40) në mbajtësin e qeses së filtrit prej pëlhure (39) dhe vendoseni qesen e filtrit prej pëlhure (40) me mbajtësen e qeses së filtrit prej pëlhure (39) në kontejner (1).

Për ta hequr, mbyllni hapjen e qeses së filtrit prej pëlhure të mbushur plot duke e tërhequr mbylljen. Hiqeni qesen e mbyllur të filtrit prej pëlhure (40) nga mbajtësja e qeses së filtrit prej pëlhure (39) dhe nxirreni nga fshesa me korrent.

Vendoseni përsëri pjesën e sipërme të thithjes (12) dhe lidheni duke mbyllur mbërthyesit (15) e kontejnerit (1) me pjesën e sipërme të thithjes (12).