# 安裝吸塵器配件（請參考圖 A）

吸塵軟管 (29) 採用卡夾系統，可直接連接吸塵器配件（組合式吸塵轉接頭 (25)、彎管吸頭 (31)、組合式刷頭 (24)）。

##

- 將彎管吸頭 (31) 插在吸塵軟管 (29) 上，直至聽見吸塵軟管的兩個按鈕 (35) 卡上的聲音。
- 拆卸時，將按鈕 (35) 往內按壓，然後拔開零組件即可。

##

- 若有需要，將吸塵硬管 (30) 相互牢固地插上，然後緊插於彎管吸頭 (31)。
- 將地板刷頭 (23) 緊插於吸塵硬管 (30) 或彎管吸頭 (31) 上。

##

此組合式吸塵轉接頭 (25) 由 PowerTool 轉接頭（前部）(36) 和 PowerTool 轉接頭（後部）(37) 組成。

此組合式吸塵轉接頭 (25) 與博世電動工具相容。

此 PowerTool 轉接頭（後部）(37) 可透過其 38.5 mm 之內徑和 45 mm 之外徑供其他製造商的電動工具使用。

請將此 PowerTool 轉接頭（前部）(36) 插入 PowerTool 轉接頭（後部）(37)，並將兩個轉接頭以往相反方向旋轉的方式連接（請參考圖 B）。

將組合式吸塵轉接頭 (25) 插在吸塵軟管 (29) 上，直到聽見吸塵軟管的兩個按鈕 (35) 卡上的聲音。

拆卸時，將按鈕 (35) 往內按壓，然後從吸塵軟管拔開組合式吸塵轉接頭即可。

若要分離這兩個轉接頭，請以相反方向旋轉以鬆開連接，然後將轉接頭拔開即可。

##

將組合式刷頭 (24) 插在吸塵軟管 (29) 上，直到聽見吸塵軟管的兩個按鈕 (35) 卡上的聲音。

拆卸時，將按鈕 (35) 往內按壓，然後拔開零組件即可。

##

您可以將組合式刷頭 (24) 作為隙縫吸頭或刷子使用。

請按下解鎖按鈕 (38) 並將刷子向前推，以將組合式刷頭 (24) 作為刷子使用。

請按下解鎖按鈕 (38) 並將刷子向後拉，以將組合式刷頭 (24) 作為隙縫吸頭使用。