# Sette inn/ta ut fleecefilterposen (tørrsuging) (se bilde G−H)

For tørrsuging av stoffer i samsvar med støvklasse L kan du bruke en fleecefilterpose (40) (tilbehør).

Hvis stoffer uten, eller med eksponeringsgrenseverdi på ≥ 1 mg/m3 (i henhold til støvklasse L), suges opp, kan de suges rett inn i beholderen.

Merknad: Slå av den automatiske filterrengjøringen når du bruker fleecefilterposen se Automatisk/manuell filterrengjøring (se bilde M).

ADVARSEL

Støvsugeren inneholder helsefarlig støv. Overlat tømme- og vedlikeholdsprosedyrer, inkludert fjerning av støvbeholderen, til fagfolk. Det er påkrevd med egnet verneutstyr. Ikke bruk støvsugeren uten at filtersystemet er komplett og satt inn på riktig måte. Det kan være helsefarlig.

Åpne lukkemekanismene (15), og ta av støvsugeroverdelen (12).

Når du skal bruke fleecefilterposen (40), setter du den på holderen for fleecefilterposen (39) og setter fleecefilterposen (40) med holderen for fleecefilterposen (39) i beholderen (1).

For å ta den ut lukker du åpningen til den fulle fleecefilterposen ved å trekke i lukkemekanismen. Trekk den lukkede fleecefilterposen (40) fra holderen for fleecefilterposen (39), og ta den ut av støvsugeren.

Sett støvsugeroverdelen (12) på igjen. Lukk dekslene (15) og koble på den måten beholderen (1) til støvsugeroverdelen (12).