# 흡입 액세서리 조립하기(그림 A 참고)

흡입 호스 (29) 는 클립 시스템이 장착되어 있어서 흡입 액세서리(콤비 흡입 어댑터 (25), 곡선형 노즐 (31), 콤비 브러시 노즐 (24))에 연결할 수 있습니다.

##

- 곡선형 노즐 (31) 을 흡입 호스 (29) 에 끼울 때는 흡입 호스의 양쪽 누름 버튼 (35) 이 맞물려 고정되는 소리가 들려야 합니다.
- 분리할 때는 누름 버튼 (35) 을 안쪽으로 눌러 부품들을 분리합니다.

##

- 필요에 따라 흡입관 (30) 을 서로 단단히 끼운 후 곡선형 노즐 (31) 에 끼우십시오.
- 바닥 노즐 (23) 을 흡입관 (30) 또는 곡선형 노즐 (31) 에 단단히 끼우십시오.

##

콤비 흡입 어댑터 (25) 는 PowerTool 어댑터(앞 부분) (36) 및 PowerTool 어댑터(뒷 부분) (37) 로 구성되어 있습니다.

콤비 흡입 어댑터 (25) 는 보쉬 전동 공구와 호환됩니다.

PowerTool 어댑터(뒷 부분) (37) 는 내경 38.5 mm 및 외경 45 mm로 다른 제조사의 전동 공구에 사용할 수 있습니다.

PowerTool 어댑터(앞 부분) (36) 를 PowerTool 어댑터(뒷 부분) (37) 에 끼우고 반대 방향으로 돌려서 두 어댑터를 연결하십시오(그림 B 참조).

콤비 흡입 어댑터 (25) 를 흡입 호스 (29) 에 끼울 때는 흡입 호스의 양쪽 누름 버튼 (35) 이 맞물려 고정되는 소리가 들려야 합니다.

분리할 때는 누름 버튼 (35) 을 안쪽으로 눌러 콤비 흡입 어댑터를 흡입 호스에서 분리합니다.

두 어댑터를 분리하려면 반대 방향으로 돌려서 연결을 풀고 어댑터를 빼내십시오.

##

콤비 브러시 노즐 (24) 을 흡입 호스 (29) 에 끼울 때, 흡입 호스의 양쪽 누름 버튼 (35) 이 맞물려 고정되는 소리가 들려야 합니다.

분리할 때는 누름 버튼 (35) 을 안쪽으로 눌러 부품들을 분리합니다.

##

콤비 브러시 노즐은 (24) 틈새 노즐 또는 브러시처럼 사용할 수 있습니다.

잠금해제 버튼 (38) 을 누르고 브러시를 앞쪽으로 당겨서 콤비 브러시 노즐 (24) 을 브러시처럼 사용하십시오.

잠금해제 버튼 (38) 을 누르고 브러시를 뒤쪽으로 당겨서 콤비 브러시 노즐을 (24) 틈새 노즐처럼 사용하십시오.