# وظيفة التنظيف الأوتوماتيكي/اليدوي للفلتر (انظر الصورة M)

## وظيفة التنظيف الأوتوماتيكي للفلتر

إرشاد: تكون وظيفة التنظيف الأوتوماتيكي للفلتر مضبوطة بشكل قياسي عند تشغيل الشافطة.

يضيء مؤشر LED A (5) بشكل مستمر.

في حالة وظيفة التنظيف الأوتوماتيكي للفلتر يتم تنظيف فلتر الطيات المسطح (34) كل 15 ثانية بواسطة دفعتي هواء (ضوضاء صاخبة).

يؤدي الاستعمال المنتظم لوظيفة تنظيف الفلتر إلى زيادة عمره الافتراضي.

للوصول إلى عمر افتراضي مثالي للفلتر لا تقم بإيقاف تفعيل وظيفة التنظيف الأوتوماتيكي للفلتر إلا في حالات استثنائية، على سبيل المثال في حالة عمليات الشفط الرطب.

## التنظيف اليدوي للفلتر

اضغط على زر وظيفة التنظيف اليدوي للفلتر (7)، لإجراء التنظيف اليدوي للفلتر. يتم تنظيف فلتر الطيات المسطح (34) من خلال دفعتي هواء. يضيء مؤشر LED M (6) لمدة ثانيتين باللون الأبيض. عندما ينطفئ مؤشر LED M (6) يمكن إطلاق دفعة الهواء التالية. لهذا اضغط على زر التنظيف اليدوي للفلتر (7) مجددًا.

إرشاد: انتبه إلى أنه في حالة التنظيف اليدوي للفلتر ينبغي أن يكون الفاصل الزمني بين كل ضغطة زر 2−3 ث. يتسبب الضغط المستمر عدة مرات على زر التنظيف اليدوي للفلتر (7) في تفعيل وظيفة الحماية من السخونة المفرطة بالشافطة. يتم إلغاء وظيفة الحماية من السخونة المفرطة أوتوماتيكيًا بعد بعض الوقت انظر إزالة الاختلالات.

لإيقاف التنظيف اليدوي للفلتر اضغط على زر وظيفة التنظيف الأوتوماتيكي للفلتر (8).

في حالة اتساخ فلتر الطيات المسطح من الخارج يظل يعمل بكفاءة. لا حاجة للتنظيف اليدوي لفلتر الطيات المسطح من خلال الطرق أو النفخ للتنظيف، بل قد يضر للفلتر.