# Mirëmbajtja dhe pastrimi

- Hiqeni spinën nga priza para se ta mirëmbani ose pastroni thithësin, të kryeni konfigurime të pajisjes, të ndërroni pjesët e këmbimit ose ta vendosni diku thithësin. Kjo masë kujdesi pengon startin pa dashje të thithësit.

- Mbani të pastër fshesën me korrent dhe vendet e ventilimit për të punuar mirë dhe në mënyrë të sigurt.

Nëse nevojitet që të zëvendësohet linja lidhëse, atëherë ajo duhet të merret nga Bosch ose një qendër shërbimi e autorizuar për vegla elektrike Bosch, për të evituar rreziqet e sigurisë.

- Përdorni një maskë pluhuri kur mirëmbani dhe pastroni fshesën me korrent.

Pastroni herë pas here kapakun e fshesës me korrent me një leckë të lagur.

- Mos e pastroni fshesën me korrent me ajër të kompresuar. Filtri ose komponentë të tjerë mund të dëmtohen.

Të paktën një herë në vit, fshesa me korrent duhet të kontrollohet për pluhur nga prodhuesi ose një person i trajnuar (p.sh. kontrolloni filtrin për dëmtime, kontrolloni fshesën me korrent për rrjedhje dhe kontrolloni pajisjet e kontrollit për funksionimin e duhur).

##

- Konsideroni të gjitha pjesët që mund të kenë rënë në kontakt me substancat e rrezikshme si të kontaminuara.
- Fshijeni tërësisht, fshijeni ose mbyllni pjesën e jashtme të vakumit përpara se ta hiqni atë nga një zonë që përmban materiale të rrezikshme.
- Pastroni, çmontoni dhe mirëmbani fshesën me korrent vetëm nëse është e mundur pa rrezik për ju dhe njerëzit e tjerë.Përdorni pajisje mbrojtëse personale kur kryeni mirëmbajtje dhe pastrim.Kryeni punën në një dhomë të ajrosur mirë.
- Pastrojeni fillimisht pjesën e jashtme të fshesës me korrent përpara se ta çmontoni.
- Hidhni çdo pjesë të fshesë me korrent që nuk mund të pastrohet në mënyrë të kënaqshme në qese të papërshkueshme.Ju lutemi respektoni rregulloret në fuqi për asgjësimin e këtyre mbetjeve.
- Pas përfundimit të punës, pastroni zonën e mirëmbajtjes.

##

Herë pas here, fshijeni kontejnerin (1) me një agjent pastrimi jo gërryes të disponueshëm në treg dhe lëreni të thahet.

##

- Kur hapni kapakun e filtrit, kapni skedën e kyçjes dhe sigurohuni që mbulesa e hapur e filtrit të kyçet në pozicionin vertikal. Ekziston rreziku i lëndimit nëse kapaku i filtrit bie poshtë.

Fuqia e thithjes varet nga gjendja e filtrit. Prandaj, pastroni rregullisht filtrin.

Zëvendësoni menjëherë një filtër të sheshtë (34) të dëmtuar.

- Tërhiqeni skedën e kyçjes (26) dhe rrotulloni kapakun e filtrit (43) për lart derisa të bllokohet në pozicionin vertikal.
- Mbajeni filtrin e sheshtë të palosur (34) nga shufrat dhe hiqeni nga lart.
- Hiqni çdo pluhur dhe papastërti që shfaqet kur hiqni filtrin e sheshtë të palosur (34) nga buza e kontejnerit (1) me një leckë të lagur.
- Filtri i sheshtë i palosur mund të shpëlahet nën ujë të rrjedhshëm.
- Fusni një filtër të sheshtë të palosur (34) të ri ose të pastruar dhe sigurohuni që ai të jetë vendosur në mënyrë të sigurt dhe të saktë.
- Mbyllni kapakun e filtrit (43) në mënyrë që të klikojë në vend.

##

- Parafiltri nuk duhet të pastrohet me të lagësht.

- Mos u shtrini nga lart midis kllapave udhëzuese dhe fshesës me korrent për të zhbllokuar kapakun e parafiltrit. Përndryshe ju mund të kapni dorën.

Tërhiqeni kllapën udhëzues (42) për lart, derisa kapaku i parafiltrit të jetë i aksesueshëm lirisht nga pjesa e pasme.

Shtypni butonin e lirimit (28) të kapakut të parafiltrit (27) dhe hiqeni atë nga ndarja e parafiltrit.

Hiqeni parafiltrin (44).

Lyejini shiritat e filtrit me një furçë të butë.

Vendoseni parafiltrin në ndarjen e parafiltrit (27).

Vendoseni kapakun e parafiltrit (27) në ndarjen e parafiltrit dhe paloseni brenda.

##

Hiqeni fshesën me korrent nga priza.

Hiqni pjesën e sipërme të fshesës me korrent (12).

Zbrazni kontejnerin (1).

Shkundni ose prekni pulsuesin (46) për të hequr mbeturinat.

Pastroni pulsuesin (46) me një leckë të butë.

Nëse është e nevojshme, mund të hiqni edhe pulsuesin. Për ta bërë këtë, shtypni bllokimin (47) dhe nxirrni pulsuesin (46) jashtë.

Pastroni magnetin (48) me një furçë.

Vendosni pulsuesin (46) sërisht në vend.

##

- Mbështilleni kordonin e rrymës rreth mbajtësit të kordonit (19).
- Futni aksesorët në mbajtëset e ofruara.
- Mbështilleni zorrën e montuar të thithjes (29) në ndarjen e zorrës së thithjes. Tërhiqni dy fijet e tërheqjes (13) për lart dhe futini në vrimat e fiksimit.
- Klikoni L-Boxx tek regjistrimet (11).
- Hiqeni qesen plastike/qesen e filtrit prej pëlhure sapo të mbushet.
- Mbajeni fshesën me korrent vetëm nga doreza mbajtëse (10).
- Vendoseni fshesën me korrent në një dhomë të thatë me një sipërfaqe të sheshtë dhe sigurojeni atë nga përdorimi i paautorizuar.
- Për të bllokuar rrotat industirale (17) shtypni frenat e rrotave industriale (18).
- Për ta bërë më të lehtë dhe më të thjeshtë transportimin e fshesës me korrent në shpinë, zbrazni plotësisht kontejnerin ose hidhni qesen e mbushur plastike/qesen e filtrit prej pëlhure.
- Zhbllokoni frenën e kastorit (18) për të shtyrë ose tërhequr fshesën me korrent.
- Përdorni vetëm shiritin udhëzues të zgjatshëm (42) për të shtyrë ose tërhequr fshesën me korrent. Fshesa me korrent nuk duhet të tërhiqet mbi shkallët duke përdorur shiritin udhëzues. Për këtë duhet të përdoret doreza mbajtëse.
- Kur mbani fshesën me korrent në shkallë, sigurohuni që të mos ketë njerëz të tjerë drejtpërdrejt pas jush në rast se fshesa me korrent do të bjerë papritur.