# Montaje de accesorios de aspiración (ver figura A)

La manguera de aspiración (29) está equipada con un sistema de clip para poder conectar los accesorios de aspiración (adaptador de aspiración combinado (25), boquilla curvada (31), boquilla de cepillo combinada (24)).

##

- Inserte la boquilla encorvada (31) sobre la manguera de aspiración (29), hasta que encastren de forma audible los dos botones de presión (35) de la manguera de aspiración.
- Para el desmontaje, oprima los botones de presión (35) hacia el interior y separe los componentes.

##

- En caso de necesidad, inserte los tubos de aspiración (30) firmemente uno dentro del otro y luego también firmemente sobre la boquilla encorvada (31).
- Conecte firmemente la boquilla de suelo (23) en el tubo de aspiración (30) o en la boquilla encorvada (31).

##

El adaptador de aspiración combinado (25) está integrado por el adaptador de PowerTool (parte delantera) (36) y el adaptador de PowerTool (parte trasera) (37).

El adaptador de aspiración combinado (25) es compatible con las herramientas eléctricas Bosch.

El adaptador de PowerTool (parte trasera) (37) puede utilizarse para herramientas eléctricas de otros fabricantes gracias a su diámetro interior de 38,5 mm y exterior de 45 mm.

Coloque el adaptador de PowerTool (parte delantera) (36) en el adaptador de PowerTool (parte trasera) (37) y una los dos adaptadores girándolos en direcciones opuestas ( ver figura B).

Inserte el adaptador de aspiración combinado (25) sobre la manguera de aspiración (29), hasta que encastren de forma audible los dos botones de presión (35) de la manguera de aspiración.

Para el desmontaje, oprima los botones de presión (35) hacia el interior y retire el adaptador de aspiración combinado de la manguera de aspiración.

Para separar ambos adaptadores, afloje la conexión girando en direcciones opuestas y separe los adaptadores.

##

Inserte la boquilla de cepillo combinada (24) sobre la manguera de aspiración (29), hasta que encastren de forma audible los dos botones de presión (35) de la manguera de aspiración.

Para el desmontaje, oprima los botones de presión (35) hacia el interior y separe los componentes.

##

Puede utilizar la boquilla del cepillo combinado (24) como boquilla para hendiduras o como cepillo.

Presione la tecla de desenclavamiento (38) y desplace el cepillo hacia delante para utilizar la boquilla del cepillo combinado (24) como cepillo.

Presione la tecla de desenclavamiento (38) y tire del cepillo hacia delante para utilizar la boquilla del cepillo combinado (24) como boquilla para hendiduras.