# Aspirare uscată

## Aspirarea depunerilor de pulberi

Pentru a porni aspiratorul, roteşte întrerupătorul general (2) în poziţia 1.

Pentru a opri aspiratorul, roteşte întrerupătorul general (2) în poziţia 0.

## Aspirarea prafului generat de sculele electrice în timpul funcţionării acestora (consultă imaginea L)

- Încăperea trebuie să fie aerisită cu regularitate în cazul în care aerul uzat este recirculat în interiorul acesteia. Respectaţi reglementările naţionale corespunzătoare.

În aspirator este integrată o priză pentru scule electrice (4). La această priză poţi conecta o sculă electrică externă. Ţine cont de puterea racordată maximă admisă a sculei electrice conectate.

Montează adaptorul Combi pentru aspirare (25) (consultă imaginea B).

Introdu adaptorul Combi pentru aspirare (25) în racordul de aspirare al sculei electrice.

Pentru conectarea sistemului de pornire/oprire automată a aspiratorului, roteşte întrerupătorul general (2) în poziţia 1+.

Pentru punerea în funcţiune a aspiratorului, porneşte scula electrică conectată la priză (4). Aspiratorul porneşte automat.

Pentru a încheia procesul de aspirare, opreşte scula electrică.
Funcţia de post-funcţionare a pornirii/opririi automate continuă să mai funcţioneze până la 15 secunde, pentru a aspira pulberile reziduale din furtunul de aspirare.

Pentru a opri aspiratorul, roteşte întrerupătorul general (2) în poziţia 0.

### Utilizarea sistemului de aspirare (accesoriu)

Racordează sistemul de aspirare la furtunul de aspirare (29).

Pentru aspirarea pulberilor prin intermediul sistemului de aspirare, roteşte întrerupătorul general (2) în poziţia 1.

Ţine sistemul de aspirare pe perete şi porneşte scula electrică. Datorită subpresiunii generate, sistemul de aspirare aderă automat.

Opreşte scula electrică şi îndepărtează cu atenţie sistemul de aspirare de pe perete.

Pentru a opri aspiratorul, roteşte întrerupătorul general (2) în poziţia 0.