# Montáž sacej hadice (pozri obrázok D)

Nasaďte saciu hadicu (29) na uchytenie hadice (3) a otočte ju v smere pohybu hodinových ručičiek až na doraz.

Upozornenie: Pri vysávaní vzniká trením prachu v sacej hadici a príslušenstve elektrostatický náboj, ktorý môže používateľ pocítiť vo forme statického výboja (v závislosti od vplyvov okolia a telesného vnímania).
Všeobecne odporúča Bosch používať antistatickú saciu hadicu (príslušenstvo) pri vysávaní jemného prachu a suchých materiálov.

## Pripevnenie sacej hadice na vysávač (pozri obrázok E)

Stočte namontovanú saciu hadicu (29) do priehradky pre saciu hadicu. Potiahnite obidve ťahacie pásky (13) smerom hore a zaveste ich do upevňovacích otvorov (14).