# Otomatik/manuel filtre temizleme (bkz. resim M)

## Otomatik filtre temizleme

Not: Otomatik filtre temizleme, elektrikli süpürge açıldığında varsayılan olarak ayarlanmıştır.

LED gösterge A (5) sürekli olarak yanar.

Otomatik filtre temizliği sırasında, yassı katlanır filtre (34) her 15 sn'de bir 2 hava üflemesi ile temizlenir (pals sesi).

Filtre temizlemenin düzenli uygulanması, filtrenin dayanım süresini uzatır.

İdeal bir filtre kullanım ömrü elde etmek için, otomatik filtre temizleme işlevini yalnızca istisnai durumlarda, örneğin ıslak emme sırasında devre dışı bırakın.

## Manuel filtre temizliği

Manuel filtre temizliğini gerçekleştirmek için manuel filtre temizleme tuşuna (7) basın. Yassı katlanır filtre (34) 2 hava üflemesi ile temizlenir. LED gösterge M (6) 2 sn boyunca beyaz renkte yanar. LED gösterge M (6) söndüğünde, bir sonraki hava üflemesi tetiklenebilir. Bunun için yeniden manuel filtre temizleme tuşuna (7) basın.

Not: Manuel filtre temizliği sırasında, her tuşa basma arasındaki zaman aralığının 2−3 sn olması gerektiğine dikkat edin. Manuel filtre temizleme tuşuna birkaç kez sürekli olarak basmak (7), elektrikli süpürgenin aşırı ısınma korumasını etkinleştirir. Aşırı ısınma koruması bir süre sonra otomatik olarak devre dışı kalır Bakınız Arızaların giderilmesi.

Manuel filtre temizliğini kapatmak için, ilgili otomatik filtre temizleme tuşuna (8) basın.

Sadece yüzeyi kirlenen yassı katlanabilir filtre tam işlev görmeye devam eder. Yassı katlanır filtrenin bir yere vurularak veya basınçlı hava ile manuel olarak temizlenmesi gerekli değildir ve filtreye zarar verebilir.