# Montaža pribora za usisavanje (pogledajte sliku A)

Usisno crevo (29) je opremljeno sistemom klipova koji vam omogućava da povežete pribor za usisavanje (kombinovani usisni adapter (25), zakrivljena mlaznica (31), kombinovana mlaznica četke (24)).

##

- Priključite zakrivljenu mlaznicu (31) na usisno crevo (29), sve dok zvučno ne ulegnu oba pritisna dugmeta (35) usisnog creva.
- Za demontažu pritisnite tastere (35) ka unutra i međusobno razdvojite komponente.

##

- Po potrebi utaknite usisne cevi (30) čvrsto jednu u drugu i na kraju pričvrstite za zakrivljenu mlaznicu (31).
- Pričvrstite mlaznicu za podove (23) na usisnu cev (30) ili na zakrivljenu mlaznicu (31).

##

Kombinovani usisni adapter (25) se sastoji od PowerTool adaptere (prednji deo) (36) i PowerTool adaptera (zadnji deo) (37).

Kombinovani usisni adapter (25) je kompatibilan sa Bosch električnim alatom.

PowerTool adapter (zadnji deo) (37) se može koristiti za električne alate drugih proizvođača zbog unutrašnjeg prečnika od 38,5 mm i spoljašnjeg prečnika od 45 mm.

Utaknite PowerTool adapter (prednji deo) (36) u PowerTool adapter (zadnji deo) (37) i povežite dva adaptera okrećući ih u suprotnim smerovima (videti sliku B).

Priključite kombinovani usisni adapter (25) na usisno crevo (29), sve dok čujno ne ulegnu oba pritisna dugmeta (35) usisnog creva.

Za demontažu pritisnite tastere (35) ka unutra i izvucite kombinovani usisni adapter iz usisnog creva.

Da biste isključili oba adaptera, olabavite vezu tako što ćete ih okrenuti u suprotnim smerovima i razdvojiti adaptere.

##

Priključite kombinovanu mlaznicu četke (24) na usisno crevo (29), sve dok čujno ne ulegnu oba pritisna dugmeta (35) usisnog creva.

Za demontažu pritisnite tastere (35) ka unutra i međusobno razdvojite komponente.

##

Kombinovanu mlaznicu četke (24) možete da koristite kao mlaznicu za fuge ili četku.

Pritisnite dugme za otpuštanje (38) i gurnite četku napred da biste kombinovanu mlaznicu četke (24) koristili kao četku.

Pritisnite dugme za otpuštanje (38) i povucite četku unazad, da biste kombinovanu mlaznicu četke (24) koristili kao mlaznicu za fuge.