# Символи

Символите по-долу могат да бъдат важни за правилната експлоатация на Вашата прахосмукачка. Моля, запомнете символите и значението им. Правилното интерпретиране на символите ще Ви помогне да ползвате прахосмукачката по-добре и по-сигурно.

Символи и тяхното значение
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочетете внимателно всички указания и инструкции за безопасност. Пропуски при спазването на инструкциите за безопасност и указанията за работа могат да имат за последствие токов удар, пожар и/или тежки травми.
| Прахосмукачка от прахови клас L съгласно IEC/EN 60335-2-69 за сухо засмукване на опасни за здравето прахове с гранична стойност на експозиция > 1 mg/m³
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прахосмукачката съдържа вреден за здравето прах. Възлагайте дейностите по изпразване и поддръжка, вкл. отстраняването на събирателния контейнер за прах, само на специалисти. Необходимо е съответното защитно оборудване. Не използвайте прахосмукачката без цялостна и внимателно поставена филтърна система. В противен случай застрашавате здравето си.
| Закачайте максимум само върху едно L-BOXX. Теглото на L-BOXX заедно със съдържанието не бива да превишава 15 kg.
| Не закачайте прахосмукачката за кранова кука, напр. за транспортиране. Прахосмукачката не може да се пренася с кран. Има опасност от нараняване и повреда.
| Не сядайте и не стъпвайте върху прахосмукачката. Прахосмукачката може да се наклони и да се повреди. Съществува опасност от нараняване.
| A Светодиоден индикатор за автоматично почистване на филтъра
| M Светодиоден индикатор за ръчно почистване на филтъра
| Бутон за автоматично почистване на филтъра
| Бутон за ръчно почистване на филтъра
| Автоматично включване и изключване Изсмукване на прахове от работещи електроинструменти; прахосмукачката се включва автоматично и се изключва с времево забавяне. Контактът върху прахосмукачката е перманентно под напрежение.
| Изключване Контактът върху прахосмукачката е без ток.
| Смучене Изсмукване на отложени прахове и прахове от аспирационната система. Контактът върху прахосмукачката е перманентно под напрежение.
| Min/Max Безстепенно регулиране на силата на изсмукване: максимална смукателна мощност за приложения с голямо образуване на прах намалена смукателна мощност за приложения с малко образуване на прах и за регулиране на засмукващата сила между свързвания електроинструмент и повърхността на детайла (напр. при шлайфане)
| Протоколирането на данни е активирано в настоящата прахосмукачка.
| Данни за допустимата мощност на свързване за електроинструмент (специфични за отделните държави)