# Автоматско/рачно чистење на филтерот (види слика M)

## Автоматското чистење на филтерот

Напомена: Автоматското чистење на филтерот е стандардно поставено кога всисувачот е вклучен.

LED приказот A (5) постојано свети.

При автоматското чистење на филтерот, рамниот набран филтер (34) ќе се чисти на секои 15 s со 2 воздушни млазови (пулсирачки звук).

Со редовно чистење на филтерот се зголемува рокот на траење на филтерот.

За да постигнете работен век на траење на филтерот, исклучувајте ја функцијата за автоматско чистење на филтерот само во исклучителни случаи, на пр. при влажно всисување.

## Рачно чистење на филтерот

Притиснете го копчето за рачно чистење на филтерот (7), за да извршите рачно чистење на филтерот. Рамниот набран филтер (34) се чисти со 2 воздушни млазови. LED приказот M (6) свети за 2 s во бела боја. Ако LED приказот M (6) се изгаси, може да се активира следниот воздушен млаз. За таа цел, притиснете го повторно копчето за чистење на филтерот (7).

Напомена: Кога рачно го чистите филтерот, проверете дали интервалот помеѓу секое притискање на копчето е 2−3 секунди. Непрекинато притискање на копчето неколку пати за рачно чистење на филтерот (7) ја активира заштитата од прегревање на всисувачот. Заштитата од прегревање автоматски се деактивира по некое време види Отстранување на пречки.

За да го исклучите рачното чистење на филтерот, притиснете го копчето за автоматско чистење на филтерот (8).

Доколку набраниот филтер е извалкан на површината, тој сепак е целосно функционален. Рачно чистење на набраниот филтер со тропање или издувување не е потребно и може да го исчисти филтерот.