# Neaustinės medžiagos filtruojamojo maišelio įdėjimas/išėmimas (siurbimas sausuoju būdu) (žr. G−H pav.)

Norėdami siurbti sausuoju būdu L dulkių klasės medžiagas, galite įdėti neaustinės medžiagos filtruojamąjį maišelį (40) (papildoma įranga).

Jei siurbiamos medžiagos, kurių poveikio ribinės vertės nėra arba poveikio ribinė vertė ≥ 1 mg/m3 (atitinkančios dulkių klasę L), galima siurbti tiesiai į rezervuarą.

Nuoroda: jei naudojate neaustinės medžiagos filtruojamąjį maišelį, išjunkite automatinį filtro valymo įtaisą žr. Automatinis/rankinis filtro valymas (žr. M pav.).

ĮSPĖJIMAS

Siurblyje yra sveikatai kenksmingų dulkių. Ištuštinimo ir techninės priežiūros darbus, o tai pat dulkių surinkimo rezervuaro išėmimo darbus leidžiama atlikti tik kvalifikuotiems specialistams. Būtina naudoti specialią apsauginę įrangą. Nenaudokite siurblio, jei yra ne visos filtravimo sistemos dalys arba jei jos nėra rūpestingai įstatytos. Priešingu atveju pakenksite savo sveikatai.

Atspauskite užraktus (15) ir nuimkite siurblio viršutinę dalį (12).

Neaustinės medžiagos filtruojamąjį maišelį (40) įstatykite į neaustinės medžiagos filtruojamojo maišelio laikiklį (39) ir įdėkite neaustinės medžiagos filtruojamąjį maišelį (40) su neaustinės medžiagos filtruojamojo maišelio laikikliu (39) į rezervuarą (1).

Norėdami išimti, traukdami uždorį uždenkite visą neaustinės medžiagos filtruojamojo maišelio angą. Uždarytą neaustinės medžiagos filtruojamąjį maišelį (40) išimkite iš neaustinės medžiagos filtruojamojo maišelio laikiklio (39) ir išimkite jį iš siurblio.

Vėl uždėkite siurblio viršutinę dalį (12) ir uždarydami užraktus (15) sujunkite rezervuarą (1) su siurblio viršutine dalimi (12).