# Montera sugtillbehör (se bild A)

Sugslangen (29) är utrustad med ett clip-system så att tillbehör (utsugsadaptern (25), det böjda munstycket (31), kombiborste(24)) kan anslutas.

##

- Sätt det böjda munstycket (31) på sugslangen (29) tills de båda tryckknapparna (35) på sugslangen snäpper fast hörbart.
- För att demontera trycker du tryckknapparna (35) inåt och drar komponenterna åt sidan.

##

- Sätt vid behov in rören (30) i varandra och därefter fast på det böjda munstycket (31).
- Sätt ett golvmunstycke (23) på dammsugarröret (30) eller det böjda munstycket (31).

##

Kombi-utsugsadaptern (25) består av PowerTool-adapter (främre del) (36) och PowerTool-adapter (bakre del) (37).

Kombi-utsugsadaptern (25) är kompatibel med Bosch elverktyg.

PowerTool-adaptern (främre del) (37) kan användas för elverktyg från andra tillverkare tack vare innerdiametern på 38,5 mm och ytterdiametern på 45 mm.

Sätt PowerTool-adaptern (främre del) (36) på PowerTool-adaptern (bakre del) (37) och anslut de båda adaptrar genom att vrida motsols (se bild B).

Sätt kombi-utsugsadaptern (25) på sugslangen (29) så att båda knapparna (35) på sugslangen snäpper fast hörbart.

För att demontera trycker du tryckknapparna (35) inåt och drar kombi-utsugsadaptern från sugslangen.

För att separera de båda adaptrarna vrider du motsols och drar dem från varandra.

##

Sätt kombiborsten (24) på sugslangen (29) så att de båda knapparna (35) snäpper fast hörbart.

För att demontera trycker du tryckknapparna (35) inåt och drar komponenterna åt sidan.

##

Du kan använda kombiborsten (24) som fogborste eller borste.

Tryck på upplåsningsknappen (38) och skjut borsten framåt för att använda kombiborsten (24) som borste.

Tryck på upplåsningsknappen (38) och dra borsten bakåt för att använda kombiborsten (24) som fogborste.