# Aspirar a seco

## Aspirar pó depositado

Para ligar o aspirador, rode o interruptor principal (2) para a posição 1.

Para desligar o aspirador, rode o interruptor principal (2) para a posição 0.

## Aspiração de pó produzido durante o funcionamento de ferramentas elétricas (ver figura L)

- Deve haver uma taxa de permuta de ar suficiente no recinto quando o ar evacuado retorna ao recinto. Observe as respectivas diretrizes nacionais.

No aspirador está integrada uma tomada para ferramentas elétricas (4). Pode ligar uma ferramenta elétrica externa a esta tomada. Observe a máxima potência de conexão admissível da ferramenta elétrica conectada.

Monte o adaptador de aspiração combinado (25) (ver figura B).

Insira o adaptador de aspiração combinado (25) no bocal de aspiração da ferramenta elétrica.

Para ligar o sistema automático Partida/Parada do aspirador, rode o interruptor principal (2) para a posição 1+.

Para a colocação em funcionamento do aspirador ligue a ferramenta elétrica conectada à tomada (4). O aspirador liga automaticamente.

Desligar a ferramenta elétrica para encerrar a aspiração.
A função do funcionamento por inércia do sistema automático Partida/Parada continua até 15 segundos, para aspirar o resto dos pós da mangueira de aspiração.

Para desligar o aspirador, rode o interruptor principal (2) para a posição 0.

### Utilização do sistema de aspiração (acessório)

Ligue o sistema de aspiração à mangueira de aspiração (29).

Para aspirar pós através do sistema de aspiração, rode o interruptor principal (2) para a posição 1.

Mantenha o sistema de aspiração na parede e ligue a ferramenta elétrica. O sistema de aspiração adere automaticamente à parede devido ao vácuo gerado.

Desligue a ferramenta elétrica e retire cuidadosamente o sistema de aspiração da parede.

Para desligar o aspirador, rode o interruptor principal (2) para a posição 0.