# Montaż rozkładanego uchwytu (osprzęt) (zob. rys. J−K)

Wskazówka: Rozkładanego uchwytu nie można demontować. Podczas montażu należy zwrócić uwagę na prawidłową pozycję uchwytu.

Przed założeniem należy ustawić uchwyt (42) we właściwej pozycji zgodnie z oznaczeniem R (prawa strona) i L (lewa strona).

Włożyć uchwyt (42) w szyny prowadzące (20).

Nacisnąć uchwyt (42) do dołu aż do oporu i słyszalnego zablokowania uchwytu.

Nacisnąć przycisk (41), aby zmienić długość uchwytu (42).