# Технічні дані

Пилосос вологого та сухого прибирання |  | GAS 400 A | GAS 400 A
--- | --- | --- | ---
Номер деталі ‎3 601 JM0 ...‎‎‎‎ |  | ‎... 020/... 0F0‎ ‎... 080/... 0E0/... 0N0‎ ‎... 0K0‎ ‎... 0L0/... 070‎ ‎... 0H0‎ ‎... 030‎ | ‎... 0D0/... 0G0‎ ‎... 0C0‎ ‎... 060‎
Номінальна споживана потужність | Вт | 1200 | 1200
Частота | Гц | 50–60 | 60
Об'єм ємності (брутто) | л | 40 | 40
Об'єм нетто (сухий) | л | 28 | 26
Об'єм нетто (рідина) | л | 20 | 18
РозрідженняA) |
Пилосос | гПа | 200 | 180
Турбіна | гПа | 230 | 200
ВитратаA) |
Пилосос | л/с м3/год | 28 100,8 | 26 93,6
Турбіна | л/с м3/год | 71,5 257 | 70 252
Клас пилу |  | L | L
ВагаB) | кг | 14,0 | 14,5
Клас захисту |  | /I | /I
Ступінь захисту |  | IPX4 | IPX4

A)

  виміряно при відсмоктувальному шланзі Ø 28 мм з довжиною 4 м

B)

  Вага без кабелю для підключення до мережі та без штепсельної вилки

Інформація стосується зазначеної номінальної напруги. При інших значеннях напруги, а також у специфічному для країни виконанні можливі інші параметри.

Значення можуть відрізнятися залежно від виробу, умов застосування та довкілля. Детальнішу інформацію див. на www.bosch-professional.com/wac.

## Розетка пилососа

Допустима споживана потужність під’єднаного електроінструмента
‎3 601 JM0 …‎‎‎ | Номінальна напруга | Максимальна потужність | Мінімальна потужність
--- | --- | --- | ---
‎... 020/... 0F0‎ | 230 В | 2100 Вт | 100 Вт
‎... 080/... 0E0/... 0N0‎ | 220 В | 2100 Вт | 100 Вт
‎... 0K0‎ | 220−230 В | 2100 Вт | 100 Вт
‎... 0L0/... 070‎ | 220–240 В | 1660 Вт | 100 Вт
‎... 0H0‎ | 220 В | 1000 Вт | 100 Вт
‎... 030‎ | 230 В | 1100 Вт | 100 Вт
‎... 0D0/... 0G0‎ | 127 В | 705 Вт | 100 Вт
‎... 0C0‎ | 115 В | 525 Вт | 100 Вт
‎... 060‎ | 110 В | 560 Вт | 100 Вт

Дані щодо максимально допустимої сумарної споживаної потужності під’єднаного електроінструмента.
Для інших моделей у спеціальному виконанні для конкретних країн ці дані можуть бути іншими. Будь ласка, дотримуйтеся даних на розетці пилосмока.