# Συναρμολόγηση του τηλεσκοπικού βραχίονα οδήγησης (εξάρτημα) (βλέπε εικόνες J−K)

Υπόδειξη: Ο τηλεσκοπικός βραχίονας οδήγησης δεν μπορεί να αποσυναρμολογηθεί. Προσέξτε κατά τη συναρμολόγηση για σωστή ευθυγράμμιση του βραχίονα οδήγησης.

Ευθυγραμμίστε τον βραχίονα οδήγησης (42) πριν την τοποθέτηση με τη βοήθεια του μαρκαρίσματος R (δεξιά) και L (αριστερά).

Τοποθετήστε τον βραχίονας οδήγησης (42) στις ράγες οδηγούς (20).

Πιέστε τον βραχίονα οδήγησης (42) μέχρι τη γραμμή αναστολής προς τα κάτω, ώσπου ο βραχίονας οδήγησης να ασφαλίσει με τον χαρακτηριστικό ήχο.

Πατήστε το κουμπί (41), για να αλλάξετε το μήκος του βραχίονα οδήγησης (42).