# Техобслуживание и очистка

- Перед работами по техобслуживанию и очистке пылесоса, его настройке, замене принадлежностей или перед хранением извлекайте вилку из розетки. Эта мера пред‌ос‌торожности предотвращает не‌пред‌наме‌ренное включение пылесоса.

- Для обеспечения качественной и безопасной работы содержите пылесос и вентиляционные прорези в чистоте.

Если требуется поменять шнур, во избежание опасности обращайтесь на фирму Bosch или в авторизованную сервисную мастерскую для электроинструментов Bosch.

- При обслуживании и чистке пылесоса одевайте пылезащитную маску.

Время от времени протирайте корпус пылесоса влажной тряпкой.

- Не очищайте пылесос сжатым воздухом. Фильтр или другие компоненты могут получить повреждения.

Проверка пылесоса должна проводиться производителем или прошедшим инструктаж лицом не реже одного раза в год (например, проверка фильтров на наличие повреждений, герметичности пылесоса и надлежащего функционирования контрольных приборов).

##

- Считайте все детали, которые могли контактировать с опасными веществами, загрязненными.
- Пропылесосьте, протрите или загерметизируйте внешнюю поверхность пылесоса, прежде чем убирать его из зоны с веществами, опасными для здоровья.
- Очищайте, разбирайте и проводите обслуживание пылесоса только в том случае, если это не представляет опасности для вас или других людей. Во время технического обслуживания и очистки используйте средства индивидуальной защиты. Проводите работы в хорошо проветриваемом помещении.
- Прежде чем разбирать пылесос, сначала очистите его снаружи.
- Утилизируйте все части пылесоса, которые не поддаются надлежащей очистке, в непроницаемые пакеты. Пожалуйста, соблюдайте установленные правила по утилизации подобных отходов.
- Очистите зону технического обслуживания после завершения работ.

##

Время от времени протирайте контейнер (1) обычным, неабразивным моющим средством и давайте ему высохнуть.

##

- При открывании крышки фильтра возьмитесь за запорную планку и убедитесь, что открытая крышка фильтра зафиксировалась в вертикальном положении. При выпадении крышки фильтра существует опасность травмирования.

Мощность всасывания зависит от состояния фильтра. Поэтому регулярно очищайте фильтр.

Поврежденный плоский складчатый фильтр (34) подлежит немедленной замене.

- Потяните за запирающий язычок (26) и отводите крышку фильтра (43) вверх, пока она не зафиксируется в вертикальном положении.
- Возьмите плоский складчатый фильтр (34) за перемычки и извлеките его движением вверх.
- Удалите пыль и грязь, осевшие при извлечении плоского складчатого фильтра (34), с кромки крышки контейнера (1) влажной салфеткой.
- Плоский складчатый фильтр можно промывать под проточной водой.
- Вставьте новый или очищенный плоский складчатый фильтр (34) и убедитесь в его надежной и правильной посадке.
- Закройте крышку фильтра (43) (должен быть слышен характерный щелчок).

##

- Фильтр предварительной очистки нельзя подвергать влажной очистке.

- Не хватайтесь рукой сверху между направляющей скобой и пылесосом, чтобы разблокировать крышку фильтра предварительной очистки. В противном случае можно защемить руку.

Потяните направляющую скобу (42) вверх, чтобы обеспечить доступ к крышке фильтра предварительной очистки сзади.

Нажмите кнопку разблокировки (28) крышки фильтра предварительной очистки (27) и извлеките ее из отсека для фильтра предварительной очистки.

Извлеките фильтр предварительной очистки (44).

Прочистите ламели фильтра предварительной очистки мягкой щеткой.

Уложите фильтр предварительной очистки в крышку (27).

Поместите крышку фильтра предварительной очистки (27) в отсек для фильтра предварительной очистки и сложите ее.

##

Вытяните штепсельную вилку пылесоса из розетки электросети.

Снимите верхнюю часть пылесоса (12).

Опорожните контейнер (1).

Передвиньте поплавок (46) или слегка постучите по нему, чтобы удалить грязь.

Очистите поплавок (46) мягкой салфеткой.

При необходимости можно также извлечь поплавок. Для этого нажмите на блокиратор (47) и извлеките поплавок (46).

Очистите магнит (48) щеткой.

Установите поплавок (46) обратно.

##

- Намотайте кабель электропитания вокруг держателя (19).
- Вставьте принадлежности в предусмотренные для них крепления.
- Уберите всасывающий шланг (29) в предусмотренный для него отсек, смотав его. Потяните обе стяжные ленты (13) вверх и зацепите их за крепежные отверстия.
- Установите кейс L-BOXX на крепления (11).
- Извлеките пластиковый мешок/фильтр-мешок из нетканого материала, если он полностью заполнен.
- Переносите пылесос только за ручку для переноски (10).
- Убирайте пылесос на хранение в сухое помещение с ровным полом и защищайте его от несанкционированного использования.
- Для фиксации направляющих роликов (17) опустите тормоз (18) вниз.
- Чтобы облегчить транспортировку пылесоса и снизить нагрузку на спину, полностью опорожняйте контейнер или утилизируйте пластиковый мешок/фильтр-мешок из нетканого материала.
- Разблокируйте тормоз направляющих роликов (18) для передвигания или подтягивания пылесоса.
- Для передвигания или подтягивания пылесоса используйте направляющую скобу (42) только в вытянутом положении. Пылесос нельзя перетаскивать по лестничным площадкам (ступенькам) за направляющую скобу. Для этого предназначена ручка для переноски.
- Перенося пылесос по ступенькам, убедитесь в том, что непосредственно позади вас нет других людей на случай, если пылесос неожиданно упадет.