# Namestitev

- Pred izvajanjem vzdrževalnih del, čiščenjem, spreminjanjem nastavitev, menjavo pribora ali shranjevanjem sesalnika izvlecite vtič iz vtičnice. S tem previdnostnim ukrepom boste preprečili nenameren zagon sesalnika.

Namestitev sesalnega pribora
Namestitev gibke sesalne cevi
Vstavitev/odstranitev plastične vrečke (suho sesanje)
Vstavitev/odstranitev filtrske vrečke iz filca (suho sesanje)
Namestitev L-BOXX
Namestitev izvlečnega ročaja (pribor)