# Hút bụi khô

## Hút sạch các loại bụi bám lâu ngày

Để bật máy hút bụi, hãy vặn công tắc chính (2) vào vị trí 1.

Để tắt máy hút bụi, hãy vặn công tắc chính (2) vào vị trí 0.

## Hút sạch các loại bụi phát sinh từ các dụng cụ điện (xem hình L)

- Phải có sẵn hệ số thông gió đầy đủ trong phòng, khi khí phát thải trở lại phòng. Chú ý các quy định quốc gia tương ứng.

Trong máy hút bụi, công tắc của dụng cụ điện (4) được tích hợp. Bạn có thể kết nối dụng cụ điện ngoài với ổ cắm này. Chú ý công suất kết nối tối đa hợp lệ của dụng cụ điện được kết nối.

Lắp cút nối ống hút kết hợp (25) (xem hình B).

Cắm cút nối ống hút kết hợp (25) vào miệng hút của dụng cụ điện.

Để bật hệ thống khởi động/dừng tự động của máy hút bụi, hãy vặn công tắc chính (2) vào vị trí 1+.

Bật dụng cụ điện đã kết nối với ổ cắm để chế độ Đưa vào vận hành hoạt của máy hút bụi (4). Máy hút bụi bắt đầu tự động.

Tắt dụng cụ điện, để kết thúc việc hút bụi .
Chức năng chạy tiếp của chế độ tự động khởi động/dừng chạy cho đến 15 s để xả hết bụi bặm còn lại ra khỏi ống mềm hút.

Để tắt máy hút bụi, hãy vặn công tắc chính (2) vào vị trí 0.

### Sử dụng hệ thống hút (Phụ kiện)

Kết nối hệ thống hút với ống mềm hút (29).

Để hút bụi bằng hệ thống hút hãy vặn công tắc chính (2) vào vị trí 1.

Giữ hệ thống hút ở tường và bật dụng cụ điện. Do áp suất âm xuất hiện, hệ thống hút sẽ tự bám chặt.

Tắt dụng cụ điện và cẩn thận tháo hệ thống hút ra khỏi tường.

Để tắt máy hút bụi, hãy vặn công tắc chính (2) vào vị trí 0.