# Информация за излъчван шум и вибрации

Стойностите на емисии на шум са установени съгласно EN 60335‑2‑69.

Равнището A на звуковото налягане на шума, генериран от прахосмукачката, обикновено е 73 dB(A). Неопределеност K = 2 dB. Нивото на шум при работа може да превиши посочените стойности. Работете с шумозаглушители!

Пълните стойности на вибрациите ah (векторната сума по трите направления) и неопределеността K са определени съгласно EN 60335‑2‑69:
ah < 2,5 m/s2, K = 1,5 m/s2.