# Väljatõmmatava juhtimissanga paigaldamine (lisavarustus) (vaata jooniseid J−K)

Suunis: väljatõmmatavat juhtimissanga ei saa eemaldada. Jälgige paigaldamisel juhtimissanga õiget joondamist.

Joondage juhtimissang (42) enne sisseasetamist vastavalt märgistusele R (parem) ja L (vasak).

Asetage juhtimissang (42) juhtsiinidesse (20).

Suruge juhtimissang (42) tugijooneni alla, kuni juhtimissang kuuldavalt fikseerub.

Vajutage surunuppu (41), et muuta juhtimissanga (42) pikkust.