# نصب متعلقات مکش (رجوع شود به تصویر A)

شیلنگ مکش (29) مجهز به سیستم قرارگیری کلیک است، که می تواند به متعلقات مکش (آداپتور مکش ترکیبی (25)، نازل سرکج (31) نازل برس دار ترکیبی (24)) متصل شود.

##

- نازل سرکج (31) را روی شیلنگ مکش (29) قرار دهید تا هر دو دکمه فشاری (35) شیلنگ مکش به طور محسوس جا بیفتند.
- به منظور باز کردن، دکمه های فشاری (35) را به سمت داخل فشار دهید، و قطعات را از یکدیگر باز کنید.

##

- در صورت نیاز لوله های مکش (30) را محکم در هم و سپس در نازل سرکج (31) فرو کنید.
- نازل کف (23) را محکم روی لوله مکش (30) یا نازل سرکج (31) وارد کنید.

##

آداپتور مکش ترکیبی (25) از آداپتور PowerTool (قسمت جلویی) (36) و آداپتور PowerTool (قسمت عقبی) (37) تشکیل شده است.

آداپتور مکش ترکیبی (25) با ابزارهای برقی بوش سازگار است.

آداپتور PowerTool (قسمت عقبی) (37) به دلیل قطر داخلی ‎38,5 mm و قطر بیرونی ‎45 mm می تواند برای ابزارهای برقی سایر سازندگان استفاده شود.

آداپتور PowerTool (قسمت جلویی) (36) را به آداپتور PowerTool (قسمت عقبی) (37) وصل کنید و دو آداپتور را با چرخاندن آنها در جهت مخالف به هم متصل کنید (رجوع کنید به تصویر B).

آداپتور مکش ترکیبی (25) را روی شیلنگ مکش (29) قرار دهید، تا جایی که هر دو دکمه فشاری (35) شیلنگ مکش بطور محسوس جا بیفتند.

برای جدا کردن، دکمه های فشاری (35) را به سمت داخل فشار دهید و آداپتور مکش ترکیبی را از شیلنگ مکش بیرون بکشید.

برای جدا کردن هر دو آداپتور، اتصال را با چرخاندن آنها در جهت مخالف باز کنید و آداپتورها را از هم جدا کنید.

##

نازل برس ترکیبی (24) را روی شیلنگ مکش (29) قرار دهید، تا جایی که هر دو دکمه فشاری (35) شیلنگ مکش بطور محسوس جا بیفتند.

به منظور باز کردن، دکمه های فشاری (35) را به سمت داخل فشار دهید، و قطعات را از یکدیگر باز کنید.

##

از نازل ترکیبی (24) به عنوان نازل دوکی یا برس استفاده کنید.

برای استفاده از نازل ترکیبی (24) به عنوان برس، دکمه آزادکننده قفل (38) را فشار دهید و برس را به جلو هدایت کنید.

برای استفاده از نازل ترکیبی (24) به عنوان نازل دوکی، دکمه آزادکننده قفل (38) را فشار دهید و برس را به عقب بکشید.