# Automatické/manuální čištění filtru (viz obrázek M)

## Automatické čištění filtru

Upozornění: Při zapnutí vysavače je standardně nastavené automatické čištění filtru.

Nepřetržitě svítí LED ukazatel A (5).

Při automatickém čištění filtru se plochý skládaný filtr (34) každých 15 s čistí dvěma rázy vzduchu (pulzující zvuk).

Při pravidelném používání čištění filtru se prodlužuje životnost filtru.

Pro dosažení ideální životnosti filtru deaktivujte automatické čištění filtru pouze ve výjimečných případech, např. při mokrém sání.

## Manuální čištění filtru

Stiskněte tlačítko manuálního čištění filtru (7) pro provedení manuálního čištění filtru. Plochý skládaný filtr (34) se vyčistí dvěma rázy vzduchu. LED ukazatel M (6) se rozsvítí na 2 s bíle. Když zhasne LED ukazatel M (6), lze aktivovat další ráz vzduchu. Za tím účelem znovu stiskněte tlačítko manuálního čištění filtru (7).

Upozornění: Při manuálním čištění filtru mějte na paměti, že časový interval mezi každým stisknutím tlačítka musí být 2–3 s. Opakované nepřetržité stisknutí tlačítka manuálního čištění filtru (7) způsobí aktivaci tepelné pojistky vysavače. Tepelná pojistka se za nějakou dobu automaticky deaktivuje viz Odstranění poruchy.

Pro vypnutí manuálního čištění filtru stiskněte tlačítko automatického čištění filtru (8).

Povrchově znečištěný plochý skládaný filtr je plně funkční. Manuální čištění plochého skládaného filtru vyklepáním nebo vyfoukáním není nutné, a dokonce může filtr poškodit.