# Aspirare umedă

- Nu folosi aspiratorul pentru aspirarea lichidelor inflamabile sau explozive, de exemplu, benzină, ulei, alcool, solvenţi. Nu aspira pulberi fierbinţi, incandescente sau explozive. Nu folosi aspiratorul în spaţii cu pericol de explozie. Pulberile, vaporii sau lichidele se pot aprinde sau exploda.

- Nu este permisă utilizarea aspiratorului ca pompă de apă. Aspiratorul este destinat aspirării aerului şi amestecului de apă.

Observaţie: Cerinţele privind gradul de conductivitate (clasa de pulberi L) se aplică numai în cazul aspirării uscate.

##

Goleşte rezervorul (1) şi scoate sacul din plastic (32) sau sacul de filtrare din pâslă (40).

Verifică dacă senzorul de umplere (45) prezintă impurităţi. Numai un senzor de umplere curat permite deconectarea automată a aspiratorului atunci când este atins nivelul maxim de umplere al rezervorului vezi Curăţarea senzorului de umplere (consultă imaginile Q−R).

- În timpul aspirării umede, curăţarea automată a filtrului trebuie să fie dezactivată.

Apasă butonul pentru curăţarea automată a filtrului (8), pentru a activa curăţarea manuală a filtrului vezi Curăţarea manuală a filtrului. Curăţarea automată a filtrului este, astfel, dezactivată, iar indicatorul cu LED-uri A (5) se stinge.

##

AVERTISMENT

Opriţi imediat aspiratorul când din acesta se scurge spumă sau apă şi goliţi rezervorul. În caz contrar aspiratorul se poate defecta.

Pentru a porni aspiratorul, roteşte întrerupătorul general (2) în poziţia 1.

Aspiratorul este dotat cu senzori ai nivelului de umplere (45). Când este atins nivelul maxim de umplere, aspiratorul se deconectează automat, iar cele două indicatoare cu LED-uri A (5) şi M (6) se aprind intermitent şi simultan o dată pe secundă. Protecţia la repornire este activată şi poate fi dezactivată prin pornirea/oprirea o dată a aspiratorului.

Observaţie: Verifică periodic nivelul de încărcare şi goleşte cu regularitate rezervorul.

Pentru a opri aspiratorul, roteşte întrerupătorul general (2) în poziţia 0.

Apucă rezervorul (1) de zona de prindere posterioară (21) şi roteşte-l spre înainte pentru a scurge lichidul.

##

Curăţă senzorul de umplere (45) vezi Curăţarea senzorului de umplere (consultă imaginile Q−R) după fiecare aspirare umedă.

Pentru prevenirea formării mucegaiului după aspirarea umedă:

- Extrageţi filtrul-burduf plat (34) şi lăsaţi-l să se usuce bine.
- Scoateţi partea superioară a aspiratorului (12), deschideţi capacul filtrului (43) şi lăsaţi-le pe amândouă să se usuce bine.