# Монтирање на црево за всисување (види слика D)

Поставете го цревото за всисување (29) на прифатот за црево (3) и свртете го во насока на стрелките на часовникот до крај.

Напомена: При всисувањето, поради триењето на правта во цревото и опремата за всисување настанува електростатичко полнење, што корисникот го чувствува во форма на статичко празнење (во зависност од влијанијата на околината и телесната чувствителност).
Во основа, Bosch препорачува антистатичко црево за всисување (опрема) при всисување на ситна прав и суви материјали.

## Прицврстување на всисното црево на всисувачот (види слика E)

Намотајте го монтираното всисно црево (29) во преградата за всисното црево. Повлечете ги двете врвки нагоре (13) и закачете ги отворите за прицврстување (14).