# Droog zuigen

## Opzuigen van stofafzettingen

Om de zuiger in te schakelen draait u de hoofdschakelaar (2) in stand 1.

Om de zuiger uit te schakelen draait u de hoofdschakelaar (2) in stand 0.

## Vrijkomend stof van lopende elektrische gereedschappen afzuigen (zie afbeelding L)

- Wanneer de afvoerlucht naar de ruimte wordt teruggeleid, moet de luchtverversing van de ruimte voldoende zijn. Neem de in uw land geldende voorschriften in acht.

In de zuiger is een stopcontact voor elektrische gereedschappen (4) geïntegreerd. U kunt op dit stopcontact een extern elektrisch gereedschap aansluiten. Let op het maximaal toegestane aansluitvermogen van het aangesloten elektrische gereedschap.

Monteer de combi-afzuigadapter (25) (zie afbeelding B).

Steek de combi-afzuigadapter (25) in de afzuigaansluiting van het elektrische gereedschap.

Voor het inschakelen van de automatische start/stop-functie van de zuiger draait u de hoofdschakelaar (2) in stand 1+.

Schakel voor de ingebruikname van de zuiger het op het stopcontact (4) aangesloten elektrische gereedschap in. De zuiger start automatisch.

Schakel het elektrische gereedschap uit om het afzuigen te beëindigen.
De nalooptijd van de automatische start/stop-functie bedraagt maximaal 15 s om stofresten uit de zuigslang af te zuigen.

Om de zuiger uit te schakelen draait u de hoofdschakelaar (2) in stand 0.

### Gebruik van het afzuigsysteem (accessoire)

Sluit het afzuigsysteem op de zuigslang (29) aan.

Voor het opzuigen van stof via het afzuigsysteem draait u de hoofdschakelaar (2) in stand 1.

Houd het afzuigsysteem tegen de muur en schakel het elektrische gereedschap in. Door de onderdruk die ontstaat, blijft het afzuigsysteem vanzelf vastzitten.

Schakel het elektrische gereedschap uit en verwijder het afzuigsysteem voorzichtig van de muur.

Om de zuiger uit te schakelen draait u de hoofdschakelaar (2) in stand 0.