# Всасывание жидкостей

- Не собирайте пылесосом горючие или взрывоопасные жидкости, например, бензин, масло, спирт, растворители. Не всасывайте горячую, горючую или взрывоопасную пыль. Не пользуйтесь пылесосом в помещениях с высокой взрывоопасностью. Пыль, пары или жидкости могут загореться или взорваться.

- Не рекомендуется использовать пылесос в качестве насоса для воды. Пылесос предназначен для всасывания водно-воздушной смеси.

Указание: Требования по степени фильтрации (пыль класса L) подтверждены только для сухого пылеудаления.

##

Опорожните контейнер (1) и извлеките пластиковый мешок (32) (40).

Проверьте датчик уровня (45) на отсутствие загрязнений. Только чистый датчик уровня обеспечивает автоматическое отключение пылесоса при полном заполнении контейнера см. Очистка датчика уровня (см. рис. Q−R).

- При влажной уборке необходимо отключать автоматическую очистку фильтра.

Нажмите кнопку включения/выключения автоматической очистки фильтра (8) для активации ручной очистки фильтра см. Функция ручной очистки фильтра. После этого автоматическая очистка фильтра будет отключена и светодиодный индикатор A (5) погаснет.

##

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При выходе пены или воды из пылесоса сразу выключайте пылесос и опорожняйте контейнер. Иначе пылесос может быть поврежден.

Для включения пылесоса поверните главный выключатель (2) в положение 1.

Пылесос оснащен датчиками уровня (45). При достижении максимального уровня заполнения пылесос автоматически отключается и оба светодиодных индикатора A (5) и M (6) одновременно мигают ежесекундно. Защита от непреднамеренного включения активирована и может быть деактивирована 1-кратным включением/выключением пылесоса.

Указание: регулярно проверяйте уровень заполнения и своевременно опорожняйте контейнер.

Для выключения пылесоса поверните главный выключатель (2) в положение 0.

Возьмите контейнер (1) за заднюю область для хвата (21) и наклоните его вперед, чтобы слить собранную жидкость.

##

После каждого всасывания жидкостей очищайте датчик уровня (45) см. Очистка датчика уровня (см. рис. Q−R).

Для предотвращения образования плесени после всасывания жидкостей:

- Извлеките плоский складчатый фильтр (34) и дайте ему как следует просохнуть.
- Снимите крышку пылесоса (12), откройте крышку фильтра (43) и дайте обеим деталям как следует просохнуть.