# Шуыл және діріл туралы ақпарат

EN 60335‑2‑69 бойынша есептелген шуыл эмиссиясының көрсеткіштері.

Сорғыштың амплитуда бойынша есептелген дыбыстық қысым деңгейі әдетте 73 дБ(A) құрайды. K дәлсіздігі = 2 дБ. Шуыл деңгейі жұмыс барысында белгіленген шамадан асып кетуі мүмкін. Құлақ қорғанысын тағыңыз!

Жалпы діріл мәндері ah (үш бағыттың векторлық қосындысы) және K дәлсіздігі, EN 60335‑2‑69 бойынша есептелген:
ah < 2,5 м/с2, K = 1,5 м/с2.