# Eliminazione delle anomalie

- Qualora si verifichi un’anomalia (ad es. rottura del filtro), l’aspiratore andrà immediatamente spento. Prima che l’aspiratore venga rimesso in funzione, l’anomalia dovrà essere stata eliminata.

Problema | Rimedio
--- | ---
La turbina di aspirazione non si avvia. | Controllare cavo di alimentazione, spina di alimentazione, fusibile, presa e sensori del livello di riempimento (45).
L’interruttore principale (2) è su «Sistema automatico di avvio/arresto». Impostare l’interruttore principale (2) sul simbolo «Aspirazione» o accendere l’elettroutensile collegato alla presa (4).
La turbina di aspirazione si spegne. | Durante l’aspirazione a umido, gli indicatori LED A e M lampeggiano lentamente e contemporaneamente. Svuotare il contenitore (1).
Durante l’aspirazione a secco, gli indicatori LED A e M lampeggiano velocemente e contemporaneamente: la protezione contro il sovraccarico della presa dell’aspiratore è attivata. Spegnere l’elettroutensile.
L’aspiratore si spegne. | Sovraccarico dell’aspiratore dovuto al superamento della tensione massima della presa dell’aspiratore: il fusibile di sicurezza del motore è attivato. Inviare l’aspiratore a un Centro Assistenza Clienti Bosch autorizzato.
La turbina di aspirazione non si riavvia dopo lo svuotamento del contenitore. | Spegnere l’aspiratore e attendere 5 secondi, riaccenderlo dopo 5 secondi.
Pulire i sensori del livello di riempimento (45) e l’interstizio tra i sensori del livello di riempimento (45) con una spazzola.
La forza aspirante diminuisce. | Rimuovere eventuali intasamenti dalla bocchetta di aspirazione, dal tubo di aspirazione , dal tubo flessibile di aspirazione (29) o dal filtro pieghettato piatto (34).
Sostituire il sacchetto in plastica (32)/sacchetto filtro in tessuto non tessuto (40).
Innestare correttamente la copertura filtro (43).
Applicare correttamente la parte superiore dell’aspiratore (12) e richiudere le chiusure (15).
Sostituire il filtro pieghettato piatto (34).
Fuoriuscita di polvere durante l’aspirazione | Controllare che il filtro pieghettato piatto (34) sia montato correttamente.
Sostituire il filtro pieghettato piatto (34).
Lo spegnimento automatico (aspirazione a umido) non interviene. | Pulire con una spazzola i sensori del livello di riempimento (45) e l’interstizio tra i sensori stessi (45).
Controllare costantemente il livello di riempimento.
Il sistema di pulizia automatica del filtro non funziona. | Passare alla modalità manuale premendo il tasto di pulizia manuale del filtro (7). Se il problema persiste, contattare un Centro Assistenza Clienti Bosch autorizzato.
La pulizia manuale del filtro non si può attivare. | La protezione dal surriscaldamento dell’aspiratore è attivata. Il tasto di pulizia manuale del filtro (7) è stato premuto continuamente per 10 volte e ciò ha attivato la protezione dal surriscaldamento. La protezione dal surriscaldamento viene disattivata automaticamente dopo 20 secondi. Il tasto di pulizia manuale del filtro (7) è stato premuto continuamente per 30 volte e ciò ha attivato la protezione dal surriscaldamento. La protezione dal surriscaldamento viene disattivata automaticamente dopo 4 minuti. Se il problema persiste, contattare un Centro Assistenza Clienti Bosch autorizzato.
La pulizia automatica del filtro non viene attivata. | Contattare un Centro Assistenza Clienti Bosch autorizzato.