# Tekniset tiedot

Märkä-kuivaimuri |  | GAS 400 A | GAS 400 A
--- | --- | --- | ---
Tuotenumero ‎3 601 JM0 ...‎‎‎‎ |  | ‎... 020/... 0F0‎ ‎... 080/... 0E0/... 0N0‎ ‎... 0K0‎ ‎... 0L0/... 070‎ ‎... 0H0‎ ‎... 030‎ | ‎... 0D0/... 0G0‎ ‎... 0C0‎ ‎... 060‎
Nimellisottoteho | W | 1 200 | 1 200
Taajuus | Hz | 50–60 | 60
Säiliön tilavuus (brutto) | l | 40 | 40
Nettotilavuus (kuiva) | l | 28 | 26
Nettotilavuus (neste) | l | 20 | 18
AlipaineA) |
Imuri | hPa | 200 | 180
Turbiini | hPa | 230 | 200
VirtausmääräA) |
Imuri | l/s m3/h | 28 100,8 | 26 93,6
Turbiini | l/s m3/h | 71,5 257 | 70 252
Pölyluokka |  | L | L
PainoB) | kg | 14,0 | 14,5
Suojausluokka |  | /I | /I
Kotelointiluokka |  | IPX4 | IPX4

A)

  mitattu halkaisijaltaan Ø 28 mm:n ja pituudeltaan 4 m:n imuletkulla

B)

  Paino ilman verkkovirtajohtoa ja pistotulppaa

Tiedot koskevat ilmoitettuja nimellisiä jännitteitä. Tästä poikkeavien jännitteiden ja maakohtaisten mallien yhteydessä nämä tiedot voivat vaihdella.

Arvot voivat vaihdella tuotteen mukaan ja riippuvat käyttö- ja ympäristöolosuhteista. Lisätietoja saat verkko-osoitteesta www.bosch-professional.com/wac.

## Pölynimurin pistorasia

Kytketyn sähkötyökalun suurin sallittu liitäntäteho
‎3 601 JM0 …‎‎‎ | Nimellisjännite | Enimmäisteho | Vähimmäisteho
--- | --- | --- | ---
‎... 020/... 0F0‎ | 230 V | 2 100 W | 100 W
‎... 080/... 0E0/... 0N0‎ | 220 V | 2 100 W | 100 W
‎... 0K0‎ | 220−230 V | 2 100 W | 100 W
‎... 0L0/... 070‎ | 220−240 V | 1 660 W | 100 W
‎... 0H0‎ | 220 V | 1 000 W | 100 W
‎... 030‎ | 230 V | 1 100 W | 100 W
‎... 0D0/... 0G0‎ | 127 V | 705 W | 100 W
‎... 0C0‎ | 115 V | 525 W | 100 W
‎... 060‎ | 110 V | 560 W | 100 W

Imuriin liitetyn sähkötyökalun suurin sallittu liitäntäteho.
Muissa maakohtaisissa malleissa nämä arvot saattavat poiketa näistä tiedoista. Huomioi pölynimurin pistorasian kohdalla annetut tiedot.