# 자동/수동 필터 청소(그림 M 참조)

## 자동 필터 청소

지침: 자동 필터 청소는 청소기를 켤 때 기본으로 설정됩니다.

LED 표시기 A (5) 가 지속적으로 점등됩니다.

자동 필터 청소 시 주름형 필터 (34) 는 15초마다 2번의 공기 분사로 청소됩니다(맥동 소음).

주기적으로 필터 청소장치를 사용하면 필터의 수명이 길어집니다.

이상적인 필터 수명을 유지하기 위해서는 자동 필터 청소 기능을 습식 흡입과 같이 예외적인 경우에만 비활성화하십시오.

## 수동 필터 청소

수동 필터 청소 버튼 (7) 을 눌러 수동 필터 청소를 실시하십시오. 주름형 필터 (34) 가 2번의 공기 분사로 청소됩니다. LED 표시기 M (6) 이 2초 동안 백색으로 점등됩니다. LED 표시기 M (6) 이 사라지면, 다음 공기 분사를 작동할 수 있습니다. 수동 필터 청소 버튼 (7) 을 다시 누르십시오.

지침: 수동 필터 청소 시 각 버튼을 누를 때마다 2−3초의 간격이 발생하므로 유의하십시오. 수동 필터 청소 버튼 (7) 을 여러 번 연속해서 누르면 청소기의 과열 방지 기능이 활성화됩니다. 과열 방지 기능은 일정 시간이 지나면 자동으로 취소됩니다 참조 문제 해결.

자동 필터 청소 버튼 (8) 을 눌러 수동 필터 청소를 끄십시오.

필터의 표면에만 오염물질이 묻어 있는 경우 작동에는 아무런 이상이 없습니다. 먼지를 털어내거나 공기를 불어 넣어 수동으로 필터를 청소할 필요는 없으며 수동으로 필터를 청소할 경우 필터가 손상될 수 있습니다.