# Käyttöönotto

- Huomioi sähköverkon jännite! Virtalähteen jännitteen tulee vastata imurin mallikilvessä olevia tietoja.

- Selvitä maasi voimassaolevat säädökset/lait koskien terveydelle haitallisen pölyn käsittelyä.

Imuria saa käyttää seuraavien aineiden imurointiin ja poistamiseen:

- Pölylaadut, joiden työperäisen altistuksen raja-arvo on > 1 mg/m3

Imuria ei saa missään tapauksessa käyttää räjähdysvaarallisissa tiloissa.

Imutehon optimoimiseksi imuletku (29) täytyy aina kelata kokonaan auki imurin yläosasta (12).

## Imuovoiman säätäminen

Imuvoimaa voi säätää portaattomasti imuvoiman säätimellä (9).

Säädä imuvoiman säädin (9) maksimiasentoon, kun imuroit suuria pölymääriä.

Säädä imuvoiman säädin (9) vähäisemmälle imuteholle, kun käytät imuria vähän pölyä tuottavissa töissä tai kun haluat säätää imuriin liitetyn sähkötyökalun imuvoimaa työkappaleen pinnalla (esim. hiomatöissä).

## Pölynimurin pistorasia

- Huomioi pölynimurin pistorasian suurin sallittu liitäntäteho. Suurimman sallitun liitäntätehon ylittäminen voi johtaa pölynimurin ylikuormitukseen. Moottorinsuojasulake laukeaa. Lähetä imuri valtuutettuun Bosch-huoltopisteeseen.

Heti kun pölynimurin verkkovirtapistoke kytketään pistorasiaan ja pääkytkin on asennossa 1, sähkötyökalun pistorasia (4) on jännitteinen. Sitä voi käyttää pölynimurin ulkoisena virtaliitäntänä, esim. työskenneltäessä pölypoistojärjestelmien kanssa. Pölynimurin käynnistys-/pysäytysautomatiikka on aktivoitu asennossa 1+. Imuriin liitetyn sähkötyökalun kautta pölynimurin voi käynnistää kauko-ohjauksella.