# Odstranění poruchy

- V případě poruchy (např. prasknutí filtru) je třeba vysavač okamžitě vypnout. Před novým uvedením do provozu musí být porucha odstraněna.

Problém | Odstranění
--- | ---
Motor vysavače se nerozběhne. | Zkontrolujte síťový kabel, síťovou zástrčku, pojistku, zásuvku a snímače naplnění (45).
Hlavní vypínač (2) je nastavený na „automatické zapnutí/vypnutí“. Nastavte hlavní vypínač (2) na symbol „vysávání“, resp. zapněte elektrické nářadí zapojené do zásuvky (4).
Motor vysavače se vypne. | Při mokrém sání pomalu zároveň blikají LED ukazatele A a M. Vyprázdněte nádobu (1).
Při suchém sání rychle zároveň blikají LED ukazatele A a M: Je aktivovaná pojistka zásuvky na vysavači proti přetížení. Vypněte elektrické nářadí.
Vysavač se vypne. | Přetížení vysavače překročením maximálního napětí zásuvky na vysavači: Zareagovala ochranná pojistka motoru. Pošlete vysavač do autorizovaného zákaznického servisu Bosch.
Motor vysavače se po vyprázdnění nádoby nerozběhne. | Vysavač vypněte a počkejte 5 sekund, po 5 sekundách ho znovu zapněte.
Snímače naplnění (45) a prostor mezi snímači naplnění (45) vyčistěte kartáčem.
Klesá sací síla. | Odstraňte ucpání v sací hubici, sací trubce, sací hadici (29) nebo plochém skládaném filtru (34).
Vyměňte plastový vak (32)/vliesový filtrační vak (40).
Správně zacvakněte kryt filtru (43).
Nasaďte správně horní díl vysavače (12) a zavřete uzávěry (15).
Vyměňte plochý skládaný filtr (34).
Při vysávání uniká prach. | Zkontrolujte, zda je správně nasazený plochý skládaný filtr (34).
Vyměňte plochý skládaný filtr (34).
Nefunguje automatické vypnutí (mokré sání). | Snímače naplnění (45) a prostor mezi snímači naplnění (45) vyčistěte kartáčem.
Neustále kontrolujte naplnění.
Nefunguje automatické čištění filtru. | Přepněte na manuální režim stisknutím tlačítka manuálního čištění filtru (7). Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizovaný servis Bosch.
Nelze spustit manuální čištění filtru. | Aktivovala se tepelná pojistka vysavače. Po 10 stisknutích tlačítka manuálního čištění filtru (7) zareagovala tepelná pojistka. Tepelná pojistka se za 20 sekund automaticky deaktivuje. Po 30 stisknutích tlačítka manuálního čištění filtru (7) zareagovala tepelná pojistka. Tepelná pojistka se za 4 sekundy automaticky deaktivuje. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizovaný servis Bosch.
Nespustí se automatické čištění filtru. | Kontaktujte autorizovaný servis Bosch.