# Automatsko/ručno čišćenje filtera (videti sliku M)

## Automatsko čišćenje filtera

Napomena: Automatsko čišćenje filtera je podrazumevano podešeno kada je usisivač uključen.

LED indikator A (5) svetli konstantno.

Tokom automatskog čišćenja filtera, ravni preklapajući filter (34) se čisti svakih 15 s sa 2 vazdušna udara (pulsirajuća buka).

Pri redovnoj primeni čišćenja filtera povećava se vreme trajanja filtera.

Da biste postigli idealno vreme trajanja filtera, deaktivirajte automatsko čišćenje filtera samo u izuzetnim slučajevima, npr. pri mokrom usisavanju.

## Ručno čišćenje filtera

Pritisnite dugme za ručno čišćenje filtera (7), da biste izvršili ručno čišćenje filtera. Ravni preklapajući filter (34) se čisti sa 2 vazdušna udara. LED indikator M (6) svetli 2 s u beloj boji. Kad se LED indikator M (6) ugasi, može da se aktivira sledeći vazdušni udar. U tu svrhu, pritisnite taster za ručno čišćenje filtera (7) ponovo.

Napomena: Kada čistite filter ručno, imajte na umu da vremenski interval između svakog pritiska na dugme treba da bude 2–3 s. Kontinuiranim pritiskom na dugme za ručno čišćenje filtera (7) nekoliko puta aktivira se zaštita usisivača od pregrevanja. Zaštita od pregrevanja se automatski poništava nakon nekog vremena videti Otklanjanje smetnji.

Da biste isključili ručno čišćenje filtera, pritisnite dugme za automatsko čišćenje filtera (8).

Površinski zaprljan ravni preklapajući filter je u potpunosti funkcionalan. Ručno čišćenje ravnog preklapajućeg filtera lupanjem ili izduvavanjem nije neophodno i čak može da ošteti filter.