# Vikojen korjaus

- Jos imurissa ilmenee häiriö (esimerkiksi suodattimen murtuma), se täytyy sammuttaa välittömästi. Häiriö täytyy poistaa ennen imurin uudelleenkäynnistämistä.

Ongelma | Korjausohje
--- | ---
Imuturbiini ei käynnisty. | Tarkista virtajohto, verkkovirtapistoke, sulake, pistorasia ja täyttötason anturit (45).
Pääkytkin (2) on "käynnistys-/pysäytysautomatiikka"-asennossa. Siirrä pääkytkin (2) "imurointi"-symbolin kohdalle tai kytke pistorasiaan (4) liitetty sähkötyökalu päälle.
Imuturbiini sammuu. | Märkäimuroinnissa LED-merkkivalot A ja M vilkkuvat hitaasti ja samanaikaisesti. Tyhjennä säiliö (1).
Kuivaimuroinnin aikana LED-merkkivalot A ja M vilkkuvat nopeasti ja samanaikaisesti: imurin pistorasian ylikuormitussuoja on aktivoitunut. Sammuta sähkötyökalu.
Imuri sammuu. | Imurin ylikuormitus imurin pistorasian maksimijännitteen ylittymisen takia: moottorinsuojasulake on lauennut. Lähetä imuri valtuutettuun Bosch-huoltopisteeseen.
Imuturbiini ei käynnisty uudelleen säiliön tyhjennyksen jälkeen. | Kytke imuri pois päältä ja odota 5 sekuntia; kytke imuri 5 sekunnin kuluttua uudelleen päälle.
Puhdista täyttötason anturit (45) sekä täyttötason anturien (45) väliraot harjalla.
Imuteho heikentyy. | Poista tukokset imusuulakkeesta, imuputkesta, imuletkusta (29) tai laakalaskossuodattimesta (34).
Vaihda muovipussi (32)/pölypussi (40).
Kiinnitä suodattimen kansi (43) kunnolla.
Asenna imurin yläosa (12) oikein ja sulje salvat (15).
Vaihda laakalaskossuodatin (34).
Imuroitaessa vuotaa pölyä | Tarkasta laakalaskossuodattimen (34) kunnollinen asennus.
Vaihda laakalaskossuodatin (34).
Toiminnan katkaisuautomatiikka (märkäimurointi) ei reagoi. | Puhdista täyttötason anturit (45) sekä täyttötason anturien (45) väliraot harjalla.
Valvo jatkuvasti täyttötasoa.
Automaattinen suodattimen puhdistus ei toimi. | Vaihda manuaaliseen puhdistustilaan painamalla manuaalisen suodattimen puhdistuksen painiketta (7). Jos et saa poistettua vikaa, ota yhteyttä valtuutettuun Bosch-huoltopisteeseen.
Manuaalista suodattimen puhdistusta ei voi laukaista. | Imurin ylikuumenemissuoja on aktivoitunut. Ylikuumenemissuoja on lauennut, koska manuaalisen suodattimen puhdistuksen painiketta (7) on painettu 10 kertaa liian lyhyin välein. Ylikuumenemissuoja deaktivoituu automaattisesti 20 sekunnin kuluttua. Ylikuumenemissuoja on lauennut, koska manuaalisen suodattimen puhdistuksen painiketta (7) on painettu 30 kertaa liian lyhyin välein. Ylikuumenemissuoja deaktivoituu automaattisesti 4 minuutin kuluttua. Jos et saa poistettua vikaa, ota yhteyttä valtuutettuun Bosch-huoltopisteeseen.
Automaattinen suodattimen puhdistus ei laukea. | Ota yhteys valtuutettuun Bosch-huoltopisteeseen.