# Aspirar a seco

## Aspirar pó depositado

Para ligar o aspirador, rode o interruptor principal (2) para a posição 1.

Para desligar o aspirador, rode o interruptor principal (2) para a posição 0.

## Aspiração de pó produzido durante o funcionamento de ferramentas elétricas (ver figura L)

- Deve haver uma taxa de permuta de ar suficiente no recinto, quando o ar de descarga retorna ao recinto. Observe as respetivas diretivas nacionais.

No aspirador está integrada uma tomada para ferramentas elétricas (4). Pode ligar uma ferramenta elétrica externa a esta tomada. Respeite a potência de ligação máxima permitida da ferramenta elétrica ligada.

Monte o adaptador de aspiração combinado (25) (ver figura B).

Insira o adaptador de aspiração combinado (25) no bocal de aspiração da ferramenta elétrica.

Para ligar o sistema start/stop automático do aspirador, rode o interruptor principal (2) para a posição 1+.

Para a colocação em funcionamento do aspirador ligue a ferramenta elétrica conectada à tomada (4). O aspirador inicia-se automaticamente.

Desligue a ferramenta elétrica para terminar a aspiração.
A função de inércia do sistema start/stop automático funciona durante 15 s para aspirar o pó residual da mangueira de aspiração.

Para desligar o aspirador, rode o interruptor principal (2) para a posição 0.

### Utilização do sistema de aspiração (acessório)

Ligue o sistema de aspiração à mangueira de aspiração (29).

Para aspirar pós através do sistema de aspiração, rode o interruptor principal (2) para a posição 1.

Mantenha o sistema de aspiração na parede e ligue a ferramenta elétrica. O sistema de aspiração adere automaticamente à parede devido ao vácuo gerado.

Desligue a ferramenta elétrica e retire cuidadosamente o sistema de aspiração da parede.

Para desligar o aspirador, rode o interruptor principal (2) para a posição 0.