# Montera det utdragbara handtaget (tillbehör) (se bild J−K)

Observera: det utdragbara handtaget kan inte demonteras. Se till att handtaget är rätt inriktat vid monteringen.

Rikta in handtaget (42) innan insättning enligt markeringen R (höger) och L (vänster).

Sätt in handtaget (42) i styrskenorna (20).

Tryck handtaget (42) neråt mot anslag tills det snäpper fast hörbart.

Tryck på knappen (41) för att ändra längden på handtaget (42).