# Montering af sugetilbehør (se billede A)

Sugeslangen (29) er udstyret med et clip-system, hvormed støvsugertilbehøret (kombi-sugeadapter (25), krumt mundstykke (31), kombi-børstemundstykke (24)) kan tilsluttes.

##

- Sæt det krumme mundstykke (31) på sugeslangen (29), indtil de to trykknapper (35) på sugeslangen går hørbart i indgreb.
- For afmontering skal du trykke de to trykknapper (35) indad og trække delene fra hinanden.

##

- Stik om nødvendigt sugerørene (30) fast ind i hinanden, og sæt dem derefter fast på den krumme dyse (31).
- Sæt et gulvmundstykke (23) fast på sugerøret (30) eller det krumme mundstykke (31).

##

Kombi-sugeadapteren (25) består af PowerTool-adapteren (forreste del) (36) og PowerTool-adapteren (bageste del) (37).

Kombi-sugeadapteren (25) er kompatibel med Bosch-el-værktøj.

PowerTool-adapteren (bageste del) (37) kan i kraft af sin indvendige diameter på 38,5 mm og udvendige diameter på 45 mm anvendes til el-værktøj fra andre producenter.

Sæt PowerTool-adapteren (forreste del) (36) på PowerTool-adapteren (bageste del) (37), og forbind de to adaptere ved at dreje dem modsat hinanden (se billede B).

Sæt kombi-sugeadapteren (25) på sugeslangen (29), indtil de to trykknapper (35) på sugeslangen går hørbart i indgreb.

For at afmontere skal du trykke de to trykknapper (35) indad og trække kombi-sugeadapteren af sugeslangen.

For at adskille de to adaptere skal du løsne forbindelse ved at dreje dem modsat hinanden og trække adapteren fra hinanden.

##

Sæt kombi-børstemundstykket (24) på sugeslangen (29), indtil de to trykknapper (35) på sugeslangen går hørbart i indgreb.

For afmontering skal du trykke de to trykknapper (35) indad og trække delene fra hinanden.

##

Du kan anvende kombi-børstemundstykket (24) som fugemundstykke eller børste.

Tryk på oplåsningsknappen (38), og skub børsten fremad for at anvende kombi-børstemundstykket (24) som børste.

Tryk på oplåsningsknappen (38), og skub børsten bagud for at anvende kombi-børstemundstykket (24) som fugemundstykke.