# Oтстраняване на повреди

- Ако възникне повреда (напр. пробив на филтъра) прахосмукачката трябва да бъде изключена незабавно. Преди повторно включване повредата трябва да бъде отстранена.

Проблем | Помощ
--- | ---
Турбината на прахосмукачката не стартира. | Проверете захранващия кабел, щепсела, контакта и сензорите за степента на запълване (45).
Главният превключвател (2) е на „Старт/стоп автоматика“. Поставете главния превключвател (2) върху символа „Смучене“, респ. включете свързания към контакта (4) електроинструмент.
Турбината на прахосмукачката се изключва. | При мокро смучене светодиодните индикатори A и M мигат бавно и едновременно. Изпразнете контейнера (1).
При сухо смучене светодиодните индикатори A и M мигат бързо и едновременно: защитата от претоварване на контакта върху прахосмукачката е активирана. Изключете електроинструмента.
Прахосмукачката се изключва. | Претоварване на прахосмукачката поради превишаване на максималното напрежение на контакта върху прахосмукачката: предпазителят за защита на мотора се е активирал. Изпратете прахосмукачката в оторизиран клиентски сервиз на Bosch.
Турбината на прахосмукачката не се включва отново след изпразване на контейнера. | Изключете прахосмукачката и изчакайте 5 s, след 5 s включете отново.
Почистете с четка сензорите за степента на запълване (45), както и междинното пространство между сензорите за степента на запълване (45).
Силата на засмукване отслабва. | Отстранете блокиранията от дюзата, тръбата, шланга (29) или плоския филтър (34).
Сменете пластмасовата торба (32)/торбата с филтър от флис (40).
Правилно фиксирайте капака на филтъра (43).
Поставете правилно горната част на прахосмукачката (12) и затворете затварянията (15).
Сменете плоския филтър (34).
Излизане на прах при смучене | Проверете правилния монтаж на плоския нагънат филтър (34).
Сменете плоския филтър (34).
Автоматичното изключване (мокро смучене) не се задейства. | Почистете с четка сензорите за степента на запълване (45), както и междинното пространство между сензорите за степента на запълване (45).
Контролирайте постоянно степента на запълване.
Автоматичното почистване на филтъра не работи. | Сменете на ръчен режим чрез натискане на бутона за ръчно почистване на филтъра (7). Ако проблемът продължи, свържете се с оторизиран клиентски сервиз на Bosch.
Ръчно почистване на филтъра не се активира. | Защитата от прегряване на прахосмукачката е активирана. 10-кратно непрекъснато натискане на бутона за ръчно почистване на филтъра (7) е активирало защитата от прегряване. Защитата от прегряване ще се прекрати след 20 s автоматично. 30-кратно непрекъснато натискане на бутона за ръчно почистване на филтъра (7) е активирало защитата от прегряване. Защитата от прегряване ще се прекрати след 4 min автоматично. Ако проблемът продължи, свържете се с оторизиран клиентски сервиз на Bosch.
Автоматичното почистване на филтъра не се активира. | Обърнете се към оторизиран клиентски сервиз на Bosch.