# Technische gegevens

Alleszuiger |  | GAS 400 A | GAS 400 A
--- | --- | --- | ---
Productnummer ‎3 601 JM0 ...‎‎‎‎ |  | ‎... 020/... 0F0‎ ‎... 080/... 0E0/... 0N0‎ ‎... 0K0‎ ‎... 0L0/... 070‎ ‎... 0H0‎ ‎... 030‎ | ‎... 0D0/... 0G0‎ ‎... 0C0‎ ‎... 060‎
Nominaal opgenomen vermogen | W | 1200 | 1200
Frequentie | Hz | 50–60 | 60
Inhoud reservoir ‌(bruto) | l | 40 | 40
Netto-inhoud (droog) | l | 28 | 26
Nettovolume (vloeistof) | l | 20 | 18
OnderdrukA) |
Zuiger | hPa | 200 | 180
Turbine | hPa | 230 | 200
DoorstromingA) |
Zuiger | l/s m3/h | 28 100,8 | 26 93,6
Turbine | l/s m3/h | 71,5 257 | 70 252
Stofklasse |  | L | L
GewichtB) | kg | 14,0 | 14,5
Isolatieklasse |  | /I | /I
Beschermklasse |  | IPX4 | IPX4

A)

  gemeten met een zuigslang Ø 28 mm en 4 m lengte

B)

  Gewicht zonder netsnoer en zonder netstekker

De gegevens gelden voor de aangegeven nominale spanningen. Bij afwijkende spanningen en in landspecifieke uitvoeringen kunnen deze gegevens variëren.

Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.

## Stopcontact op de zuiger

Toegestaan aansluitvermogen van het aangesloten elektrische gereedschap
‎3 601 JM0 …‎‎‎ | Nominale spanning | Maximaal vermogen | Minimaal vermogen
--- | --- | --- | ---
‎... 020/... 0F0‎ | 230 V | 2100 W | 100 W
‎... 080/... 0E0/... 0N0‎ | 220 V | 2100 W | 100 W
‎... 0K0‎ | 220−230 V | 2100 W | 100 W
‎... 0L0/... 070‎ | 220−240 V | 1660 W | 100 W
‎... 0H0‎ | 220 V | 1000 W | 100 W
‎... 030‎ | 230 V | 1100 W | 100 W
‎... 0D0/... 0G0‎ | 127 V | 705 W | 100 W
‎... 0C0‎ | 115 V | 525 W | 100 W
‎... 060‎ | 110 V | 560 W | 100 W

Vermelding van het toegestane aansluitvermogen van het aangesloten elektrisch gereedschap.
Bij andere landspecifieke modellen kunnen deze waarden afwijken. Let op de gegevens op de contactdoos van de stofzuiger.