# Montáž výsuvného vodicího držadla (příslušenství) (viz obrázky J−K)

Upozornění: Výsuvné vodicí držadlo nelze demontovat. Při montáži dbejte na správnou orientaci výsuvného držadla.

Před nasazením nastavte vodicí držadlo (42) podle značky R (vpravo) a L (vlevo).

Nasaďte vodicí držadlo (42) do vodicích kolejniček (20).

Zatlačte vodicí držadlo (42) až k dorazu dolů tak, aby slyšitelně zaskočilo.

Stiskněte tlačítko (41) pro změnu délky vodicího držadla (42).