# Data teknis

Alat pengisap basah/kering |  | GAS 400 A | GAS 400 A
--- | --- | --- | ---
Nomor barang ‎3 601 JM0 ...‎‎‎‎ |  | ‎... 020/... 0F0‎ ‎... 080/... 0E0/... 0N0‎ ‎... 0K0‎ ‎... 0L0/... 070‎ ‎... 0H0‎ ‎... 030‎ | ‎... 0D0/... 0G0‎ ‎... 0C0‎ ‎... 060‎
Input daya nominal | W | 1200 | 1200
Frekuensi | Hz | 50–60 | 60
Volume penampung debu (bruto) | l | 40 | 40
Volume bersih (kering) | l | 28 | 26
Volume bersih (cairan) | l | 20 | 18
Tekanan negatifA) |
Alat pengisap | hPa | 200 | 180
Turbin | hPa | 230 | 200
Laju alirA) |
Alat pengisap | l/s m3/h | 28 100,8 | 26 93,6
Turbin | l/s m3/h | 71,5 257 | 70 252
Kategori debu |  | L | L
BeratB) | kg | 14,0 | 14,5
Kelas perlindungan |  | /I | /I
Tingkat perlindungan |  | IPX4 | IPX4

A)

  dihitung dengan slang isap dengan diameter 28 mm dan panjang 4 m

B)

  Berat tanpa kabel sambungan listrik dan tanpa steker listrik

Informasi berlaku untuk tegangan nominal yang ditentukan. Data-data ini dapat bervariasi pada tegangan yang berbeda dan pada model khusus tiap negara .

Nilai dapat berbeda-beda bergantung pada produk dan mungkin tunduk pada kondisi lingkungan serta penggunaan. Informasi lebih lanjut pada www.bosch-professional.com/wac.

## Stopkontak pada alat pengisap

Input daya yang diperbolehkan dari perkakas listrik yang terhubung
‎3 601 JM0 …‎‎‎ | Tegangan nominal | Daya maksimal | Daya minimal
--- | --- | --- | ---
‎... 020/... 0F0‎ | 230 V | 2100 W | 100 W
‎... 080/... 0E0/... 0N0‎ | 220 V | 2100 W | 100 W
‎... 0K0‎ | 220−230 V | 2100 W | 100 W
‎... 0L0/... 070‎ | 220−240 V | 1660 W | 100 W
‎... 0H0‎ | 220 V | 1000 W | 100 W
‎... 030‎ | 230 V | 1100 W | 100 W
‎... 0D0/... 0G0‎ | 127 V | 705 W | 100 W
‎... 0C0‎ | 115 V | 525 W | 100 W
‎... 060‎ | 110 V | 560 W | 100 W

Informasi input daya yang diperbolehkan dari perkakas listrik yang terhubung.
Pada model khusus tiap negara lainnya, nilai-nilai ini mungkin berbeda. Harap perhatikan informasi pada stopkontak pengisap debu.