# Symboles

Les symboles suivants peuvent être importants pour l’utilisation de votre aspirateur. Veuillez mémoriser ces symboles et leur signification. Une bonne connaissance des symboles vous permettra d’utiliser l’aspirateur au mieux et en toute sécurité.

Symboles et leur signification
| AVERTISSEMENT ! Lisez attentivement toutes les instructions et consignes de sécurité. Le non-respect des instructions et consignes de sécurité peut provoquer un choc électrique, un incendie et/ou entraîner de graves blessures.
| Aspirateur conforme à la classe de filtration L selon CEI/EN 60335-2-69 conçu pour l’aspiration à sec de poussières nuisibles à la santé avec une valeur limite d’exposition > 1 mg/m³
| AVERTISSEMENT ! L’aspirateur contient des poussières nuisibles à la santé. Confiez son vidage, son entretien et le retrait du bac collecteur de poussière à un professionnel qualifié. Le port d’équipements de protection appropriés est obligatoire. N’utilisez l’aspirateur qu’avec le système de filtration complet et bien en place. Vous mettriez sinon votre santé en danger.
| Ne clipsez pas plus d’un coffret L-BOXX. Le poids du coffret L-BOXX et de son contenu ne doit pas dépasser 15 kg.
| N’accrochez pas l’aspirateur à un palan, un crochet de grue ou autre pour le transporter. L’aspirateur n’est pas grutable. Il y a alors risque de blessure et de dommage matériel.
| Ne vous asseyez jamais sur l’aspirateur et ne l’utilisez pas comme marchepied ou tabouret. L’aspirateur risque de basculer et d’être endommagé. Il y a risque de blessure.
| A Indicateur LED Mode nettoyage de filtre automatique
| M Indicateur LED Mode nettoyage de filtre manuel
| Touche Nettoyage de filtre automatique
| Touche Nettoyage de filtre manuel
| Mise en marche/arrêt automatique Aspiration des poussières produites par les outils électroportatifs pendant leur utilisation L’aspirateur se met en marche automatiquement et s’arrête de façon différée. La prise électrique de l’aspirateur est en permanence sous tension.
| Arrêt La prise électrique de l’aspirateur est hors tension.
| Aspiration Aspiration des poussières qui se sont déposées et des poussières du système d’aspiration. La prise électrique de l’aspirateur est en permanence sous tension.
| Min/Max Réglage en continu de la force d’aspiration : Puissance d’aspiration maximale pour les applications générant beaucoup de poussière Puissance d’aspiration réduite pour les applications générant peu de poussière et pour réguler la force d’aspiration entre l’outil électroportatif raccordé et la surface de la pièce (p. ex. lors de ponçages)
| Le protocolage des données est activé sur cet aspirateur.
| Indication de la puissance maximale admissible de l’outil électroportatif raccordé (diffère selon les pays)