# Montoni zorrën e thithjes (shih figurën D)

Vendoseni zorrën e thithjes (29) në mbajtësen e zorrës (3) dhe rrotullojeni në drejtim të akrepave të orës derisa të ndalojë.

Shënim: Gjatë pastrimit me thithje, fërkimi i pluhurit në zorrën e thithjes dhe aksesorëve krijon një ngarkesë elektrostatike, të cilën përdoruesi mund ta ndjejë në formën e shkarkimit statik (në varësi të ndikimeve mjedisore dhe ndjesive fizike).
Bosch në përgjithësi rekomandon përdorimin e një zorrë thithëse antistatike (pajisje shtesë) kur pastroni pluhurin e imët dhe materialet e thata.

## Lidhni zorrën e thithjes në fshesë me korrent (shih figurën E)

Mbështilleni zorrën e montuar të thithjes (29) në ndarjen e zorrës së thithjes. Tërhiqni dy fijet e tërheqjes (13) lart dhe futini në vrimat e fiksimit (14).